# Desserrer

Paramètre | Description
--- | ---
Numéro TAG requis | Un numéro spécifique doit être inscrit dans le TAG du raccord d'extrémité.
Nom | Nom du programme de serrage.
Démarrage programme | Valeur de couple à partir de laquelle l'opération de serrage commence. Doit être ≥ valeur Couple mini. de smartHEAD. Si Démarrage programme = 0, sa valeur est automatiquement réglée sur la valeur Couple mini. de smartHEAD.
Couple mini. | Limite de couple inférieure.
Couple maxi. | Limite de couple supérieure.
Limite de couple maximum | Si le couple appliqué atteint cette limite, le message Changement de vis s'affiche sur l'écran de la clé. Doit être > Couple maxi.
Angle cible | La cible d’angle.
Unités de couple | Ce paramètre n'est pas modifiable.
Coefficient de correction de couple | Lorsque des rallonges sont utilisées, la mesure de la clé peut être compensée pour afficher une valeur de couple plus précise. Pour calculer le coefficient de correction, se référer à Comment calculer le coefficient de correction de couple. Le paramètre est enregistré dans le TAG RFID du raccord d’extrémité. Lorsque des rallonges ne sont pas utilisées, Coefficient de correction de couple = 1.
Correction d'angle | Lorsque des rallonges causent une courbure supplémentaire de la clé, l’angle de mesure de la clé peut être compensé pour afficher une valeur d’angle plus précise. Pour calculer la valeur de correction, se référer à Comment calculer la correction d’angle. Le paramètre est enregistré dans le TAG RFID du raccord d’extrémité. Lorsque des rallonges ne sont pas utilisées, Correction d’angle = 0.
Taille du lot | Nombre de serrages à exécuter dans le lot. Valeur maximum : 250. Si Taille de lot = 0, le nombre de serrages est infini. Si Taille de lot > 1, le résultat du lot est OK uniquement si tous les serrages sont OK.
Durée de cycle final | Démarre lorsque le couple se retrouve en-dessous du Démarrage programme après avoir atteint l’Angle cible. Valeur par défaut : 0,1 sec. Valeur minimale : 0,1 sec. Valeur maximale : 5 sec.
Durée de déclenchement de cliquet | Démarre lorsque le couple se retrouve en-dessous du Démarrage programme sans avoir atteint la valeur de l'Angle cible. Valeur par défaut : 5 sec. Valeur minimale : 0,1 sec. Valeur maximale : 30 sec.

Cette stratégie est utilisée pour dévisser une vis serrée. Cette fonction est généralement utilisée dans la séquence d'un programme Multistep.
Par exemple :

1. Serrer la vis à 40 Nm.

2. Dévisser la vis de 30 °

3. Serrer la vis à 50 Nm.

Le résultat du couple est mesuré à la valeur spécifiée de l’Angle cible.
Si l’Angle cible est maintenu à zéro, cette stratégie recherche automatiquement les valeurs de couple / de l’angle pour détecter si le processus de desserrage est terminé.
Si une valeur Angle cible est spécifiée, le desserrage doit atteindre la valeur de l’Angle cible afin de considérer le résultat comme OK.

Couple contre angle

A | Couple maxi. | B | Couple cible
C | Couple mini. | D | Démarrage programme
E | Angle cible |  |

La zone verte définit la zone de résultat OK.

Pendant l'opération de serrage, les LED, l’avertisseur sonore et les vibrations sont activés comme suit :

- LED :

  - LED blanche : activée lorsque la valeur du couple dépasse la valeur de la Charge mini. de smartHEAD.

  - Les LED des premier, deuxième et troisième gradients radiaux deviennent vertes dans l'ordre lorsque les trois seuils définis pour l'outil utilisé sont atteints.
    Pour de plus amples informations, consulter LED d'outil.

  - Les trois LED de gradient radial sont vertes : couple entre Couple mini. et Couple maxi.

  - Les trois LED de gradient radial sont rouges : couple supérieur à Couple maxi.

- Avertisseur sonore :

  - Le signal sonore démarre lorsque le couple dépasse la valeur Démarrage programme ; le signal augmente lorsque l’Angle cible est atteint / le processus de desserrage a été terminé.

- Vibration :

  - Démarre lorsque l'Angle cible est atteint.

À la fin de l'opération de serrage, les LED, l’avertisseur sonore et les vibrations sont activés comme suit :

- Les LED se comportent selon la configuration de l'indicateur de résultat et de la durée définie pour l'outil utilisé.
  Pour de plus amples informations, consulter LED d'outil.

- Avertisseur sonore

  - Deux signaux sonores indiquent la fin de l'opération ; si le résultat final se trouve dans la zone rouge, le signal est continu.
    Pour arrêter l'avertisseur sonore, commencer une nouvelle opération de serrage ou appuyer sur un bouton du coffret de l'outil.

- Vibration :

  - Reste actif jusqu'à ce que le couple appliqué soit relâché.