# 将工具配置为无线接入点

如果先前已经在无线客户端模式下配置了多个通道，启用无线 AP 模式将更新通道列表，使其仅包含适用于无线 AP 模式的当前/默认通道。

1. 转到主菜单中的设置，然后在左侧窗格中选择网络。

2. 在无线 AP 字段中，选择编辑。

3. 将启用设置为开启。

4. 输入本地系统管理员提供的必需信息：

   - IP 地址

   - 子网掩码

   - 网关

5. 要分配 IP 地址，请将 DHCP 服务器设置为开启，然后输入 IP 范围开始和 IP 范围停止。

6. 输入网络名称 (SSID)。

7. 在安全性字段中，选择模式，然后从列表中选择一种安全性模式。如果选择了 WPA2 Personal，输入长度应至少为 10 位或以上的安全密钥。

8. 选择应用。

## 产品基础教程

https://www.youtube.com/watch?v=ZvNtiSB2BGU