# Cómo calcular la Corrección de ángulo

Cuando utilice una extensión, la Corrección de ángulo permite una compensación lineal de la torsión de extensión según el par aplicado. El valor de corrección se expresa en grados en el Par máx. smartHEAD.

1. En Power Focus, configure un programa de apriete Par (Control) / Ángulo (Monitor) con los valores siguientes:

   - Par completo de aproximación = valor Par mín. smartHEAD (5 % del Par máx. smartHEAD)

   - Par de monitorización para ángulo final = Par completo de aproximación

   - Par objetivo = 75 % del Par máx. smartHEAD

2. Realice tres aprietes al 75 % del Par máx. smartHEAD.

3. Para cada valor de par y ángulo medido, realice el cálculo siguiente:

   Corrección de ángulo = ángulo medido x (Par máx. smartHEAD - Par mín. smartHEAD) / (Par medido - Par mín. smartHEAD)

4. Asegúrese de que los valores de ángulo mínimo y máximo no difieren más de un 10 % del valor máximo calculado:

   Corrección de ángulomáx - Corrección de ángulomín ≤ Corrección de ángulomáx / 10

   Si difieren más de un 10 %, repita el procedimiento desde el principio.

5. Realice la media de los tres valores de ángulo calculados para obtener la Corrección de ángulo.

Cuando se utiliza un multiplicador de par en STRwrench, el valor Corrección de ángulo debe dejarse en cero; en este caso STRwrench no puede compensar la medición de ángulo.