# Coupler STRwrench à STpad

1. Sur la Page Accueil de STpad, touchez Appareils de mesure.

2. Dans le coin supérieur droit de la page Appareils de mesure, touchez Ajouter.

3. Dans la fenêtre Type d'appareils de mesure, touchez STRwrench.

   Après avoir sélectionné STRwrench, la catégorie Connexion de la page Ajouter STRwrench s’affiche automatiquement.

   La catégorie Général est remplie automatiquement une fois le couplage terminé

4. Dans la catégorie Connexion, configurez les paramètres suivants :

   - Type de connexion : dans le menu déroulant, sélectionnez IRC-B.

   - Lecture de la courbe : Dans le menu déroulant, sélectionnez une des options suivantes pour la lecture de la courbe depuis le STRwrench.

     - Toujours : toujours lire les courbes.

     - NOK uniquement : lire les courbes NOK uniquement.

     - Jamais : ne jamais lire les courbes.

   - Double résultat résiduel : cochez la case pour enregistrer les valeurs de couple/angle du Point résiduel et du Point de crête.
     Si la case n’est pas cochée, seules les valeurs de couple/angle du Point résiduel sont enregistrées.

   - Comportement du couple max résiduel : cochez la case pour obtenir un résultat NOK du test, lorsque le Point résiduel ne dépasse pas la limite et que le Point de crête dépasse le couple maximum.
     Si la case n’est pas cochée, l’état du résultat du test est OK, lorsque le Point résiduel ne dépasse pas la limite et que le Point de crête dépasse le couple maximum.

5. Dans le coin supérieur droit de la page Ajouter STRwrench, touchez Coupler.

   Il est possible d'enregistrer l'appareil nouvellement ajouté et d'effectuer le couplage ultérieurement. Pour ce faire, touchez Enregistrer dans le coin supérieur droit de la page Ajouter STRwrench.

6. Suivez les instructions affichées dans la fenêtre Instructions de couplage :

   1. Allumez le STRwrench ou, s’il est déjà allumé, connectez un smartHEAD à l’appareil.

   2. Dès que la barre de progression sur l'écran de la clé commence à se charger, effectuez la séquence de couplage sur le clavier du STRwrench :

      - Si le STRwrench utilisé possède la première version de clavier, appuyez sur les touches dans l'ordre affiché dans l'image ci-dessous :

      - Si le STRwrench utilisé possède la nouvelle version de clavier, appuyez sur les touches dans l'ordre affiché dans l'image ci-dessous :

7. Lorsque le message Couplage Bluetooth apparaît sur l'écran de la clé, touchez Couplage dans la fenêtre Instructions de couplage STpad.

8. Lorsque le message Couplage terminé apparaît dans la fenêtre Couplage STpad, touchez OK.

9. Dans le coin supérieur droit de la page Ajouter STRwrench, touchez Enregistrer.

À la fin du couplage, le message Couplage Bluetooth terminé apparaît sur l’écran du STRwrench. Appuyez sur la touche Sélectionner pour quitter l'écran des messages.