# Conexión a un controlador externo

Para cubrir las aplicaciones en las que se requiere un controlador físico, la STRwrench se puede conectar a Power Focus 8 y Power Focus 6000, Stpad o STpalm.

Por ejemplo, las aplicaciones para las que esto sería necesario podrían ser:

- al utilizar un bus de campo

- al utilizar accesorios de estación con cable (baliza, panel del operario, etc.)

- al utilizar E/S

- cuando se necesita un controlador como hub y búfer físico

1. Vaya a Herramienta con controlador integrado en el menú de inicio y seleccione Controlador integrado en el panel izquierdo.

2. Cambie Controlador integrado a Desactivado para conectar la herramienta STRwrench al controlador externo. Espere a que la herramienta se reinicie.

   Cuando el Controlador integrado está desactivado, la Interfaz web de usuario STRwrench muestra una versión reducida del menú compuesta por tres pestañas: Configuraciones, Gestión de herramienta y Ajustes.

3. En Ajustes, seleccione STRwrench Connect > Tightening Manager y seleccione el controlador externo al que desea conectar la herramienta STRwrench:

   - Power Focus para conectar la STRwrench a Power Focus 8 o Power Focus 6000.

     Haga clic en STRwrench o en STwrench para definir el número de serie que Power Focus asociará a la llave STRwrench conectada:

     - STwrench: Power Focus asocia el número de serie del smartHEAD a la STRwrench conectada.

     - STwrench: Power Focus asocia el número de serie del controlador de STRwrench a la STRwrench conectada.

   - QA Inspector para conectar la STRwrench a STpad o STpalm.

4. Seleccione el tipo de conexión que desea establecer entre la STRwrench y el controlador externo seleccionado:

   - Bluetooth.

   - Wifi.

     Si selecciona una conexión wifi a Power Focus, se deben visualizar dos parámetros adicionales:

     - Puerto de servidor: Este parámetro no se puede editar.

     - Servidor anfitrión: Introduzca la dirección IP del Power Focus.

     Si selecciona una conexión wifi a QA Inspector, se debe visualizar un parámetro adicional:

     - Puerto de servidor: Este parámetro no se puede editar.

   Seleccione Aplicar y espere a que la STRwrench se reinicie.

5. En el controlador externo la STRwrench ahora aparecerá en la sección dedicada del menú.

   Para configuraciones adicionales en el controlador externo, consulte respectivamente Guía de usuario Power Focus 8, Guía de usuario Power Focus 6000, Manual de configuración de STpad o Manual de configuración STpalm.

En esta sección

- Emparejar STRwrench con un controlador externo para conexión Bluetooth