# 一般設定

項目 | 説明
--- | ---
前面の LED | オン: 専用のボタンを押すと、前面の LED が点灯します。 オフ: 前面の LED は常にオフになります。
TAG選択 | オン: バッチシーケンス/ソース締め付け/ソースバッチで構成されたTAG番号に従って、締め付けプログラム/バッチまたはバッチシーケンスを選択します。 オフ: ツールは、締め付けプログラム/バッチまたはバッチシーケンスを選択しません。
TAG | オン: TAG に関する情報は、[統合コントローラーツール] > [ツールメニュー] で表示され、編集できます。 オフ: TAG の情報は表示されません。
ブザー | オン: オーディオ信号デバイスは常にオンになります。 オフ: オーディオ信号デバイスは常にオフになります。
キーボードソース | オン: ツールの EHMI から直接、締め付けプログラムとバッチを選択、開始、停止することができます。 オフ: EHMI は、使用可能なメニューをナビゲートし、EHMI 画面で必要なダイアログを確認するためにのみ使用できます。
振動 | オン: バイブレーション装置は常にオンになります。 オフ: バイブレーション装置は常にオフになります。
緩めの事前締め付けチェック | オン: 締め付けが開始される前に、すでに締め付け済みジョイントの偶発的な緩めを検出します。 オフ: 機能が無効化されています。
スマートゼロ調整 | オン: ゼロ調整中、STRwrench　が動きを検出すると、ゼロ調整が最初からやり直されます。 オフ: ゼロ調整中、STRwrench　が動きを検出すると、ゼロ調整は最初からやり直されません。
グラフィカルインジケーター | オン: 締め付け中、EHMI のゲージ インジケーターには、進行中の締め付けの進行状況に関する視覚的なフィードバックが表示されます。操作の設定に応じて、ゲージ インジケーターはトルクの進行状況、角度の進行状況、またはその両方を表示できます。 オフ: 締め付け中、EHMI には、進行中の締め付けの進行状況に関するフィードバックを提供するために、トルクおよび/または角度の数値のみが表示されます。