# Quellen-Verschraubungs-Eigenschaften

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Bezeichnung | Der Name, der für die Quellenverschraubung vergeben wurde.
Selektormodus | Kontrollmodus: Ein Verschraubungsprogramm wird über eine externe Quelle ausgewählt, indem eine Kennnummer angefordert wird. Wenn die Kennnummer mit einer entsprechenden Stecknuss im Stecknuss-Selektor verknüpft ist, erfolgt die Verschraubungsprogrammauswahl durch die Aufnahme der Stecknuss. Bestätigungsmodus: Das externe Signal reicht nicht aus, um das Verschraubungsprogramm zu aktivieren. In diesem Modus wird eine zusätzliche Kennnummer für eine Stecknuss oder ein Endmontagewerkzeug (TAG) mit dem Verschraubungsprogramm verknüpft, welche in einer zusätzlichen Spalte in der Liste angegeben werden muss. Wenn eine Kennnummer (durch ein externes Signal) angefordert wird, muss die der Nummer in der Spalte Steckschlüsselkennung zugewiesene Stecknuss oder der zugewiesene TAG verwendet werden, um das entsprechende Verschraubungsprogramm zu aktivieren.
Maximal aufeinanderfolgende NIO pro Programm | Ein: Die Charge wird fortgesetzt, auch wenn eine NIO-Verschraubung durchgeführt wurde. Aus: Einstellwert für maximal aufeinanderfolgende NIO-Verschraubungen. Die Charge wird nur fortgesetzt, auch wenn eine erfolgreiche Verschraubung durchgeführt wurde.
Max. aufeinanderfolgende NIO | Legen Sie hier die Anzahl der zulässigen aufeinanderfolgenden NIO-Ergebnisse fest. Wenn der Wert auf 0 gesetzt ist, wird keine Prüfung auf NIO-Verschraubungen durchgeführt. Beim Erreichen der maximal aufeinanderfolgenden NIO wird das Werkzeug gesperrt und die Abarbeitung der Charge wird angehalten.
Batch control (Gruppensteuerung) | Wählen Sie hier, wie das Quellanziehen ausgeführt werden soll. Intern: Konfigurieren Sie, wie oft ein Quellanziehen wiederholt werden soll. Extern: Konfigurieren Sie, wie oft ein Quellanziehen mit Open Protocol oder einem externen Protokoll ausgeführt werden soll. Jede Konfigurationsänderung löscht das Quellanziehen, um aus einem sauberen und bekannten Zustand neu zu starten (der Chargenzähler in der Charge wird auf 0 zurückgesetzt). Laufende Verschraubungen können beendet werden, bevor die Änderungen wirksam werden.
Barcode erforderlich | Ja: Zum Starten eines Verschraubungsprogramms muss zuerst ein Barcode gescannt werden. Nein: Zum Starten eines Verschraubungsprogramms ist kein Barcode-Scan erforderlich.