# Aflojar

Parámetro | Descripción
--- | ---
Número de etiqueta necesario | Un número específico debe estar escrito en TAG de la herramienta de terminal.
Nombre | Nombre del programa de apriete.
Inicio de programa | Valor de par a partir del cual se inicia la operación del apriete. Debe ser ≥ Valor de par mín. smartHEAD. Si el inicio de programa = 0, su valor se define automáticamente con el valor de par mín. smartHEAD.
Par mín. | Límite de par inferior.
Par máx. | Límites de par superior.
Límite de par máximo | Si el par aplicado alcanza este límite, el mensaje Cambiar tornillo aparece en la pantalla de la llave. Debe ser > Par máx.
Ángulo objetivo | El objetivo de ángulo
Unidades de par | Este parámetro no se puede editar.
Coeficiente de corrección de par | Cuando se utilizan extensiones, la medición de la llave puede estar compensado para mostrar un valor de par más preciso. Para calcular el coeficiente de corrección, consulte la Cómo calcular el coeficiente de corrección de par. El parámetro se guarda en RFID TAG en la herramienta de terminal. Cuando no se utilizan extensiones, Coeficiente de corrección de par = 1.
Corrección de ángulo | Cuando las extensiones causan una curvatura adicional de la llave, la medición de ángulo de la llave se puede compensar para mostrar un valor de ángulo más preciso. Para calcular el valor de corrección, consulte Cómo calcular la Corrección de ángulo. El parámetro se guarda en RFID TAG en la herramienta de terminal. Cuando no se utilizan extensiones, Corrección de ángulo = 0.
Tamaño de lote | Número de aprietes que realizará el lote. Valor máximo: 250. Si Tamaño de lote = 0, el número de aprietes es infinito. Si Tamaño de lote > 1, resultado de lote OK solo si todos los aprietes son OK.
Tiempo de final de ciclo | Empieza cuando el par baja por debajo del Inicio de programa tras alcanzar el ángulo objetivo. Valor predet.: 0,1 s. Valor mínimo: 0,1 s. Valor máximo: 5 s.
Tiempo de trinquete | Empieza cuando el par baja por debajo del Inicio de programa sin alcanzar el valor del ángulo objetivo. Valor predet.: 5 s. Valor mínimo: 0,1 s. Valor máximo: 30 s.

Esta estrategia se utiliza para aflojar un tornillo apretado. Esto se utiliza generalmente en la secuencia de un programa Multistep.
Por ejemplo:

1. Apriete el tornillo a 40 Nm.

2. Afloje el tornillo 30°

3. Apriete el tornillo a 50 Nm.

El resultado de par se mide en el valor Ángulo objetivo. especificado.
Si el Ángulo objetivo se deja en cero, esta estrategia busca automáticamente valores de par y ángulo para detectar si el proceso de afloje se ha completado.
Si se especifica un valor Ángulo objetivo, el afloje debe alcanzar el valor Ángulo objetivo para considerar los resultados como OK.

Par comparado con ángulo

A | Par máx. | B | Par objetivo
C | Par mín. | D | Inicio de programa
E | Ángulo objetivo |  |

La zona verde indica la zona de resultado OK.

Durante la operación de apriete, LED, zumbador y vibración se activan de la forma siguiente:

- LED:

  - LED blanco: se activa cuando el valor de par supera el valor de carga mín. smartHEAD.

  - Los LED del primer, segundo y tercer gradiente radial se vuelven verdes en secuencia cuando se alcanzan los tres umbrales definidos para la herramienta en uso.
    Para más información, consulte Ledes de herramientas.

  - Los tres LED de gradiente radial en verde: par entre par mín. y par máx.

  - Los tres LED de gradiente radial en rojo: par superior a par máx.

- Zumbador:

  - El pitido empieza cuando el par supera el valor Inicio de programa; la señal aumenta cuando se alcanza el ángulo objetivo/se completa el proceso de afloje.

- Vibración:

  - Empieza cuando se alcanza el Ángulo objetivo.

Al final de la operación de apriete, LED, zumbador y vibración se activan de la forma siguiente:

- Los LED se comportan conforme a la configuración del indicador de resultado y la duración definida para la herramienta en uso.
  Para más información, consulte Ledes de herramientas.

- Zumbador

  - Dos pitidos indican el final de la operación; si el resultado final se encuentra en la zona roja, la señal es continua.
    Para detener el zumbador, inicie una operación de apriete nueva o pulse un botón en el controlador de la herramienta.

- Vibración:

  - Permanece activa hasta que se libera el par aplicado.