# 締め付けプログラムのプロパティ

## 一般設定

パラメーター | 説明
--- | ---
名称 | マルチステッププログラムのユーザ定義名。
スレッド方向 | 時計回りまたは反時計回りのネジ方向
プログラム開始 | 結果を生成するためのトルクレベルを設定します。空白の場合、ツールが起動するたびに結果が生成されます。設定する場合は、結果は設定したトルクレベルからのみ生成されます。

## トレース構成

トレース構成は、プログラムレベルまたは各ステップで行うことができます。デフォルトの構成はプログラムレベルで設定され、必要に応じて各ステップで上書きできます。

ここで、この機能を有効にすると、構成をプログラムレベルで実行できます。

パラメーター | 説明
--- | ---
有効 | オン: プログラムレベルでトレース解決構成を有効にします。 オフ: トレース記録は、締め付け全体で同じ分解能で行われます。この場合、トレースポイントは、締め付け全体にわたって時間的に均等に分布されます。各タイムスロット (1 ms) について、2つの値 (最小および最大測定値) がトレースに表示されます。この形式のサンプルの最大数は2000です。
サンプル時間 | ドロップダウンリストからサンプル時間を選択します (1〜1000ミリ秒) 。

このトレース記録では、サンプルレートはすべてのステップで同じではなく、サンプルレートは各ステップの構成に依存します。つまり、トレースはステップごとに1つのトレースに分割されます。

トレース内のサンプルの最大数は4096です。

締め付けによって4096個を超える値が生成される場合、ダウンサンプリングが実行されます。これは、締め付け全体から1秒おきのトレースサンプルを削除し、半分の分解能で記録を続行することによって行われます。このプロセスは、4096のサンプル制限に達するたびに繰り返されます。

合計で2048個以上が記録された場合、このプロセスにより、2048～4096個のサンプルがトレースされます。

4096 のサンプル個数の制限に達すると、設定されたトレースサンプル倍数に従わなくなります。代わりに、ダウンサンプリングが行われた回数に応じて、サンプル倍数が2倍または4倍などとなります。ただし、すべてのステップがダウンサンプリングされるため、ステップ間の関係は変わりません。ステップが別のステップと比較して2倍のサンプル時間で構成されていた場合でも、ダウンサンプリングが何回行われたかにかかわらず、最終トレースではこのサンプル時間が引き続き適用されます。

4096を超える個数のサンプルが記録された場合、構成されたトレースサンプル倍数に従わなくなります。代わりに、ダウンサンプリングが行われた回数に応じて、サンプル倍数はが2倍または4倍などとなります。ただし、すべてのステップがダウンサンプリングされるため、ステップ間の関係は変わりません。ステップが別のステップと比較して2倍のサンプル時間で構成されていた場合でも、ダウンサンプリングが何回行われたかにかかわらず、最終トレースではこのサンプル時間が引き続き適用されます。

## 確認

締め付けプログラムの構成中、入力された値はツール容量値と比較され、パラメータが選択された限度範囲外になることを防ぎます。多数の異なるツールが使用される場合、ユーザー定義の最大値が便利です。

パラメーター | 説明
--- | ---
ツール値に対する検証 | オン: 入力された値がツールの能力値と比較されます。 オフ: 検証は実行されません。
ツール | 値を比較する対象のツールが表示されます。
最大トルク | ユーザーはシミュレートされたツールと値を比較できます。