# Service

1. Wechseln Sie im Hauptmenü zu Integrierte Werkzeugsteuerung und wählen Sie Werkzeug im linken Fenster aus.

2. Erweitern Sie das Feld Wartung. Folgende Informationen werden eingeblendet:

   Parameter | Beschreibung
   --- | ---
   Ist der Wertgeber überlastet? | Ja - der Wertgeber wurde überlastet. Nein - der Wertgeber wurde nicht überlastet.
   Höchster Drehmomentwert | Höchstes vom Wertgeber gemessenes Drehmoment.
   Datum des höchsten Drehmoments | Datum und Uhrzeit, an dem vom Wertgeber das höchste Drehmoment gemessen wurde.
   Anzahl erfolgreicher Verschraubungen | Anzahl der ausgeführten Verschraubungen.
   SmartHEAD-Winkelkorrekturkoeffizient bei 12,5 % der Messwandlerkapazität | Winkel-Korrekturkoeffizient aufgrund der Biegung des Schlüssels. Winkel-Korrekturkoeffizient für den smartHEAD. Bitte beachten Sie, dass dieser Koeffizient sich auf die Torsion des smartHEAD selbst bezieht. Wenn eine Schlüsselverlängerung verwendet wird, muss deren Winkel-Korrekturkoeffizient berechnet und den Parametern des Endmontagewerkzeugs oder Programms hinzugefügt werden.
   SmartHEAD-Winkelkorrekturkoeffizient bei 25% der Messwandlerkapazität | Winkel-Korrekturkoeffizient aufgrund der Biegung des Schlüssels. Winkel-Korrekturkoeffizient für den smartHEAD. Bitte beachten Sie, dass dieser Koeffizient sich auf die Torsion des smartHEAD selbst bezieht. Wenn eine Schlüsselverlängerung verwendet wird, muss deren Winkel-Korrekturkoeffizient berechnet und den Parametern des Endmontagewerkzeugs oder Programms hinzugefügt werden.
   SmartHEAD-Winkelkorrekturkoeffizient bei 75% der Messwandlerkapazität | Winkel-Korrekturkoeffizient aufgrund der Biegung des Schlüssels. Winkel-Korrekturkoeffizient für den smartHEAD. Bitte beachten Sie, dass dieser Koeffizient sich auf die Torsion des smartHEAD selbst bezieht. Wenn eine Schlüsselverlängerung verwendet wird, muss deren Winkel-Korrekturkoeffizient berechnet und den Parametern des Endmontagewerkzeugs oder Programms hinzugefügt werden.
   SmartHEAD-Winkelkorrekturkoeffizient bei 100% der Messwandlerkapazität | Winkel-Korrekturkoeffizient aufgrund der Biegung des Schlüssels. Winkel-Korrekturkoeffizient für den smartHEAD. Bitte beachten Sie, dass dieser Koeffizient sich auf die Torsion des smartHEAD selbst bezieht. Wenn eine Schlüsselverlängerung verwendet wird, muss deren Winkel-Korrekturkoeffizient berechnet und den Parametern des Endmontagewerkzeugs oder Programms hinzugefügt werden.
   Messwandler-Kalibrierdatum (im Uhrzeigersinn) | Datum der letzten Messwandler-Drehmomentkalibrierung im Uhrzeigersinn.
   Gyro-Kalibrierdatum (im Uhrzeigersinn) | Datum der letzten Messwandler-Gyro-Kalibrierung im Uhrzeigersinn.
   Messwandler-Kalibrierdatum (gegen den Uhrzeigersinn) | Datum der letzten Messwandler-Drehmomentkalibrierung gegen den Uhrzeigersinn.
   Gyro-Kalibrierdatum (gegen den Uhrzeigersinn) | Datum der letzten Messwandler-Gyro-Kalibrierung gegen den Uhrzeigersinn.
   Nächstes Kalibrierdatum | Nächstes Ablaufdatum der Kalibrierung.