# 配置源拧紧

1. 转到主菜单中的来源，然后在左侧窗格中选择拧紧。

2. 选择右上角的 + 图标。

3. 给来源拧紧分配一个名称并选择正确的选择器模式（控制或确认，视需要而定）。

4. 可以设置每个来源拧紧或来源拧紧中包含的每个单独程序的最大连续 NOK 次数。根据需要将每个程序最大连续 NOK 次数参数设置为是或否：

   - 要设置每个来源拧紧的最大连续 NOK 次数，请将每个程序的最大连续 NOK 次数设置为否。在最大连续 NOK 次数字段中设置该值。

   - 要设置每个程序的最大连续 NOK 次数，请将每个程序的最大连续 NOK 次数设置为是。对于标识符选择器配置部分中的每个程序，请设置最大异常次数一列中的值。

5. 需要条形码可根据源拧紧或源拧紧中包含的单个程序进行设置。

   - 要根据源拧紧设置需要条形码，可将需要条形码设为是。需要扫描条形码才能启动源拧紧中的每个程序。

   - 要根据程序设置需要条形码，可将需要条形码设为是。然后，对于标识符选择器配置部分中的每个程序，在需要条形码栏中选择否或是，以分别禁用或启用各个程序的需要条形码功能。

6. 在创建新的来源拧紧时，默认只提供一个可编辑的标识符号。在屏幕底部，选择 + 图标以添加更多。

7. 给每个项分配一个标识符编号。

   要激活程序，与拧紧程序关联的识别编号必须与外部数字信号（开放协议）发送的 ID 相对应。

   如果确认模式选择为选择器模式，则在套筒标识符栏中输入用于拧紧程序的端头配件工具 (TAG) 或套筒的附加标识符（最大值：32）

8. 选择一行并从拧紧程序列表中选择，选择与每个标识符编号相关联的拧紧程序。