# Kopplung des STRwrench mit dem STpad

1. Wählen Sie auf der Startseite des STpad Messgeräte aus.

2. Tippen Sie in der oberen rechten Ecke der Seite Messgeräte auf Hinzufügen.

3. Tippen Sie im Fenster Messgerätetyp auf STRwrench.

   Nach der Auswahl von STRwrench wird automatisch die Kategorie Verbindung der Seite STRwrench hinzufügen angezeigt.

   Die Kategorie Allgemein wird automatisch befüllt, sobald der Kopplungsprozess abgeschlossen wurde.

4. Konfigurieren Sie in der Kategorie Verbindung die folgenden Parameter:

   - Verbindungsart: Wählen Sie in der Dropdown-Liste IRC-B aus.

   - Kurvenmesswerte: Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine der folgenden Optionen für die Kurvenmesswerte vom STRwrench aus:

     - Immer: Kurven werden immer ausgelesen.

     - Nur NIO: Es werden nur NIO-Kurven ausgelesen.

     - Nie: Kurven werden nie ausgelesen.

   - Rest-Doppelergebnis: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Drehmoment-/Winkelwerte von sowohl dem Restpunkt als auch dem Spitzenpunkt zu speichern.
     Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, werden nur die Drehmoment-/Winkelwerte des Restpunkts gespeichert.

   - Verhalten Rest-/Höchstdrehmoment: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um ein „Nicht OK“-Ergebnis zu erhalten, wenn der Restpunkt innerhalb der Grenzwerte liegt und der Spitzenpunkt das Höchstdrehmoment überschreitet.
     Wenn das Kontrollkästchen nicht ausgewählt ist, ist der Ergebnisstatus des Tests „OK“, wenn das Restdrehmoment innerhalb der Grenzwerte liegt und der Spitzenpunkt das Höchstdrehmoment überschreitet.

5. Tippen Sie in der oberen rechten Ecke der Seite STRwrench hinzufügen auf Koppeln.

   Sie können das neu hinzugefügte Gerät speichern und den Kopplungsvorgang später durchführen. Tippen Sie hierzu auf Speichern in der oberen rechten Ecke der Seite STRwrench hinzufügen.

6. Befolgen Sie die Anweisungen, die im Fenster Kopplungsanleitung angezeigt werden:

   1. Schalten Sie den STRwrench ein oder, falls dieser bereits eingeschaltet ist, schließen Sie einen smartHEAD an das Gerät an.

   2. Sobald die Fortschrittsleiste auf dem Bildschirm des Schlüssels zu laden beginnt, führen Sie die Kopplungssequenz an der Tastatur des STRwrench durch:

      - Wenn der verwendete STRwrench über die erste Tastaturversion verfügt, drücken Sie die Tasten in der in der folgenden Abbildung gezeigten Reihenfolge:

      - Wenn der verwendete STRwrench über die neue Tastaturversion verfügt, drücken Sie die Tasten in der in der folgenden Abbildung gezeigten Reihenfolge:

7. Wenn die Meldung Bluetooth-Kopplung auf dem Display des Schlüssels erscheint, tippen Sie auf Koppeln im Fenster STpad-Kopplungsanleitung.

8. Wenn die Meldung Kopplung abgeschlossen im Fenster STpad-Kopplung erscheint, tippen Sie auf OK.

9. Tippen Sie in der oberen rechten Ecke der Seite STRwrench hinzufügen auf Speichern.

Am Ende des Kopplungvorgangs erscheint die Meldung Bluetooth-Kopplung abgeschlossen auf dem Display des STRwrench. Drücken Sie die Auswahl-Taste, um den Meldungsbildschirm zu verlassen.