# Produktionsstrategien

Produktionsstrategien können in drei Hauptkategorien unterteilt werden:

- Verschraubung innerhalb Drehmomentgrenzen: dies ist die einfachste Verschraubungsmethode, es reicht aus, ein Drehmoment innerhalb der Grenzen anzulegen.

  Gegenüberstellung Drehmoment / Zeit

  A | Obere Drehmomentgrenze | B | Nennwert
  C | Untere Drehmomentgrenze |  |

- Verschraubung innerhalb Drehmoment- und Winkelgrenzen: dies ist eine zuverlässigere Verschraubungsmethode, da während des Verschraubungsvorgangs eine zusätzliche Information (Winkel) verwendet wird.

  Gegenüberstellung Drehmoment / Winkel

  A | Obere Drehmomentgrenze | B | Nennwert
  C | Untere Drehmomentgrenze | D | Untere Winkelgrenze
  E | Obere Winkelgrenze |  |

  Mit dieser Methode können mögliche Probleme an der Verschraubung erkannt werden (siehe folgende Beispiele):

Drehmoment korrekt, aber Winkel zu klein: Fehlausrichtung Bohrung nicht vollständig mit Gewinde versehen (oder nicht tief genug) Schraube wird durch Öl in einer verstopften Bohrung gestoppt Schmutz im Gewinde Gewinde beschädigt Schraube ist bereits angezogen |
Winkel korrekt, aber Drehmoment zu klein: Gewinde kann ausgerissen sein Schraube ist zu weich (über Streckgrenze angezogen) Unerwartet niedriges µ (Reibungskoeffizient) |

- Verschraubung mit Drehmoment und zusätzlicher Winkeldrehung (Drehmoment + Winkel): die Schraube wird zuerst mit einem bestimmten Drehmoment angezogen und dann um einem bestimmten Winkel weiter angezogen. Ziel ist es, die Schraube über die Streckgrenze hinaus zu belasten. Selbst bei unterschiedlichen Winkeln ist das Drehmoment (das die Klemmkraft verursacht) ziemlich zuverlässig. In manchen Fällen ist die Verschraubung speziell konstruiert und die Analyse hilft zu gewährleisten, dass die Belastung weit außerhalb der Bruchgrenze liegt.

  Gegenüberstellung Drehmoment / Winkel

- Verschraubung bis zur Elastizitätsgrenze (Streckgrenze): Die Schraube wird angezogen, bis ihre Elastizitätsgrenze erreicht wird. Diese Methode wird verwendet, wenn jede Schraube maximale Klemmkraft erreichen muss. Dieses Verfahren wird in der Automobilbranche nur selten eingesetzt (Beispiel: Pleuelstangen). Es kommt häufiger in der Luftfahrtbranche vor.

Gegenüberstellung Drehmoment / Winkel

| Diese Schrauben werden üblicherweise für Sonderanwendungen eingesetzt und der Schaft der Schraube verfügt über einen speziellen dünnen Abschnitt, der gestreckt wird (diese Schraube fungiert als Präzisionsfeder).

In diesem Abschnitt

- Drehmoment
- Drehmoment (Steuerung) / Winkel (Überwachung)
- Drehmoment (Überwachung) / Winkel (Steuerung)
- Drehmoment (Steuerung) / Winkel (Steuerung) ODER
- Drehmoment (Steuerung) / Winkel (Steuerung) UND
- Drehmoment (Steuerung) / Vorherrschendes Drehmoment (Überwachung)
- Lose
- Streckgrenze