# PrT - 有效扭矩

监视器计算规定角度窗口长度内的有效扭矩值，以便从拧紧的绝对峰值扭矩值中减去有效扭矩值。

计算有效扭矩值的角度窗口长度以起始角度距离（从贴合点反方向测量）中设置的角度开始，由系统实时自动计算。然后，角度窗口沿着与窗口长度中设置的角度相反的方向展开。根据为拧紧操作设置的使用值计算出的有效扭矩值可以是窗口长度期间测得的平均扭矩值或峰值扭矩值。如果补偿被设为开启，则从绝对峰值扭矩值中减去计算出的当前扭矩值，扭矩最终结果值是扭矩峰值与当前扭矩值之间的差值。

参数 | 描述
--- | ---
延迟监控 | 在其之后必须开始角度读数的角度值。 此参数用于过滤角度读数，使其在拧紧开始时达到某个角度值后开始。
开始角度距离 | 从贴合点沿反方向跨越的角度值，定义了角度窗口长度的开始位置。
窗口长度 | 计算补偿值的角度间隔。
补偿 | 确定拧紧结果的方法： 开启：扭矩结果值是扭矩峰值与计算出的有效扭矩值之间的差值。 关闭：扭矩结果值为绝对峰值扭矩值。
上限 | 获得 OK 结果的扭矩上限值。 上限必须 > 0
下限 | 获得 OK 结果的扭矩下限值。 下限必须 ≥ 0
使用值 | 定义如何计算角度窗口长度间隔内有效扭矩值的方法： 平均扭矩：在窗口长度期间计算出的平均扭矩被视为有效扭矩值。 峰值扭矩：在窗口长度期间测得的峰值扭矩被视为有效扭矩值。

此步骤监视器只能与 TM - 手动拧紧至目标扭矩拧紧步骤一起使用。

相关信息

- 扭矩（控制）/有效扭矩（监测）