# ワイヤレスクライアントの構成

1. ホームメニューの[設定]に移動し、左側のペインで[ネットワーク]を選択します。

2. [ワイヤレスクライアント] に移動し、[編集] を選択します。

3. 一般設定を編集します。

   1. [有効]を[オン]に設定します。

   2. 構成に応じて、DHCPをオンまたはオフに設定します。[オフ] に設定した場合は、ローカルシステム管理者に正しい設定について問い合わせてください。

   3. IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定します。

   4. ネットワーク名 (SSID)を入力します。

4. セキュリティ設定を編集します。

   1. [モード] を選択し、リストからセキュリティ モードを選択します。

   2. 必要に応じてセキュリティ設定を編集します。使用可能な設定は、選択されているモードによって異なります。

      セキュリティ設定
      設定 | 説明
      --- | ---
      モード | 無効 WPA2 パーソナル WPA2 エンタープライズ
      EAP 方法 | PEAP LEAP TLS TTLS FAST
      セキュリティキー | 英数字のパスワードを設定します。
      ID | ツールの ID を設定します。
      ユーザー名 | ユーザー名を設定します。
      パスワード | パスワードを設定します。
      CA 証明書 | [参照] ボタンで CA 証明書を選択します。PEM 形式またはバイナリ (DER) のいずれかになります。
      クライアント証明書 | [参照] ボタンでクライアント証明書を選択します。PEM 形式またはバイナリ (DER) のいずれかになります。
      秘密鍵 | [参照] ボタンで秘密鍵を選択します。PEM 形式またはバイナリ (DER) のいずれかになります。
      秘密鍵パスワード | 秘密鍵に使用するパスワードを設定します。
      FAST PAC | 保護されたアクセス認証情報 (PAC) を設定します。
      MSCHAPv2 | MSCHAPv2 をオンまたはオフに設定します。
      AES/CCMP | AES/CCMP をオンまたはオフに設定します。 不明な場合は、AES/CCMP と TKIP を オン に設定し、ローカルシステム管理者に詳細を問い合わせてください。
      TKIP | TKIP をオンまたはオフに設定します。 不明な場合は、AES/CCMP と TKIP を オン に設定し、ローカルシステム管理者に詳細を問い合わせてください。

5. 必要に応じてオプション設定を編集します。

   オプションの設定
   設定 | 説明
   --- | ---
   ホスト名 | ツールのホスト名を設定します。
   信号強度が下回った時に警告する (dBm) | 警告を発する信号強度を設定します。
   ローミングしきい値 (dBm) | ツールがより良好な信号状態のアクセス ポイントに接続 (ローミング) する信号しきい値を設定します。
   アクティブスキャン間隔 (s) | ローミング閾値 (dBm) で定義されているように、信号強度が弱いときのスキャン間隔を秒単位で設定します。ツールはアクセスポイントを見つけるプロセスを強化します。
   パッシブスキャン間隔 (s) | ローミング閾値 (dBm) で定義されているように、信号強度が強いときのスキャン間隔を秒単位で設定します。
   非表示の Wi-Fi に接続する | ネットワーク (SSID) が非表示の場合は、この値をオンに設定します。

6. [適用] を選択します。

   すると、ツールはネットワークへのワイヤレス接続を確立します。これは、ツールの青色の接続 LED インジケーター点灯によって示されます。

7. ユーザーインターフェイスにワイヤレスでアクセスするには、ウェブブラウザーに IP アドレスを入力します。

## Product Essentialsチュートリアル

https://www.youtube.com/watch?v=IAhVDKSyFgY