# Punto de límite elástico (análisis de junta)

Esta estrategia evalúa la rigidez de una junta midiendo su punto de límite elástico.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Número de etiqueta necesario | Un número específico debe estar escrito en TAG de la herramienta de terminal.
Nombre | Nombre del programa de apriete.
Inicio de programa | Valor de par a partir del cual se inicia la operación del apriete. Debe ser ≥ Valor de par mín. smartHEAD. Si el inicio de programa = 0, su valor se define automáticamente con el valor de par mín. smartHEAD.
Par mín. | Límite de par inferior.
Par máx. | Límites de par superior.
Límite de par máximo | Si el par aplicado alcanza este límite, el mensaje Cambiar tornillo aparece en la pantalla de la llave. Debe ser > Par máx.
Par objetivo | El objetivo de par
Par del gatillo | Valor de par a partir del cual se inicia la medición de ángulo (normalmente configurado al 50 % del Par objetivo). Si el par del gatillo = 0, su valor se define automáticamente con el valor de par mín. smartHEAD.
Ángulo mín. | Límite de ángulo inferior.
Ángulo máx. | Límite de ángulo superior.
Ángulo objetivo | Para la operación de análisis de la junta, el ángulo objetivo se establece normalmente a 0.
Unidades de par | Este parámetro no se puede editar.
Límite de ángulo para reapriete | Si se alcanza el valor Par mín. dentro del ángulo especificado, el mensaje Junta ya apretada aparece en la pantalla de la llave.
Condición de parada | Seleccione entre Pico de par y Pico de ángulo.
Coeficiente de pendiente lineal | Coeficiente que define la rigidez de la junta en la parte lineal de la curva. El coeficiente se entiende como pendiente de par/ángulo y se mide en Nm/°. Valor predet.: 0,5. Valor mínimo: 0,1 (también adecuado para juntas muy blandas con una relación inferior a 0,1). Si la unidad de medición seleccionada es diferente de Nm, el coeficiente de pendiente lineal debe convertirse siempre a Nm/°.
Coeficiente de corrección de par | Cuando se utilizan extensiones, la medición de la llave puede estar compensado para mostrar un valor de par más preciso. Para calcular el coeficiente de corrección, consulte la Cómo calcular el coeficiente de corrección de par. El parámetro se guarda en RFID TAG en la herramienta de terminal. Cuando no se utilizan extensiones, Coeficiente de corrección de par = 1.
Corrección de ángulo | Cuando las extensiones causan una curvatura adicional de la llave, la medición de ángulo de la llave se puede compensar para mostrar un valor de ángulo más preciso. Para calcular el valor de corrección, consulte Cómo calcular la Corrección de ángulo. El parámetro se guarda en RFID TAG en la herramienta de terminal. Cuando no se utilizan extensiones, Corrección de ángulo = 0.
Tamaño de lote | Número de aprietes que realizará el lote. Valor máximo: 250. Si Tamaño de lote = 0, el número de aprietes es infinito. Si Tamaño de lote > 1, resultado de lote OK solo si todos los aprietes son OK.
Máx. de NOK consecutivos | Número de NOK aceptados consecutivos para tener un resultado OK.
Tiempo de final de ciclo | Empieza cuando el par baja por debajo del inicio de programa tras alcanzar el 3er porcentaje. Valor predet.: 0,1 s. Valor mínimo: 0,1 s. Valor máximo: 5 s.
Tiempo de trinquete | Empieza cuando el par baja por debajo del inicio de programa sin alcanzar el valor del 3er porcentaje. Esto permite al operario liberar el par durante un momento y recargar durante la operación de apriete. Valor predet.: 5 s. Valor mínimo: 0,1 s. Valor máximo: 30 s.

Par comparado con ángulo

A | Par máx. | C | Inicio de programa
B | Par mín. | D | Límite elástico

Defina los límites de par para obtener un resultado OK.
En el análisis de juntas, en lugar de establecer un rango estrecho con los límites superior e inferior del par, defina un área más amplia para detectar el límite elástico.

Defina también un amplio rango para los límites superior e inferior del ángulo (por ejemplo, Ángulo mín. establecido a 0° y Ángulo máx. establecido a 999°).

Durante la operación de apriete, LED, zumbador y vibración se activan de la forma siguiente:

- LED:

  - LED blanco: se activa cuando el valor de par supera el valor de carga mín. smartHEAD.

  - Los LED del primer, segundo y tercer gradiente radial se vuelven verdes en secuencia cuando se alcanzan los tres umbrales definidos para la herramienta en uso.
    Para más información, consulte Ledes de herramientas.

  - Los tres LED de gradiente radial en verde: par entre par mín. y par máx.

  - Los tres LED de gradiente radial en rojo: par superior a par máx.

- Zumbador:

  - El pitido empieza cuando el par supera el valor Inicio de programa; la señal aumenta cuando se alcanza el punto de límite elástico/se completa el proceso de afloje.

- Vibración:

  - Empieza cuando se detecta el punto de límite elástico.

Al final de la operación de prueba, los LED, el zumbador y la vibración se activan de la forma siguiente:

- Los LED se comportan conforme a la configuración del indicador de resultado y la duración definida para la herramienta en uso.
  Para más información, consulte Ledes de herramientas.

- Zumbador

  - Dos pitidos indican el final de la operación; si el resultado final se encuentra en la zona roja, la señal es continua.
    Para detener el zumbador, inicie una operación de apriete nueva o pulse un botón en el controlador de la herramienta.

- Vibración:

  - Permanece activa hasta que se libera el par aplicado.

En la configuración de la estrategia del punto de límite elástico, hay un parámetro avanzado: el coeficiente de pendiente lineal. Este coeficiente define la rigidez de la junta en la parte lineal de la curva. El coeficiente se entiende como pendiente de par/ángulo y se mide en Nm/°. El valor mínimo es 0,1, que se adapta también a las juntas muy blandas con una relación inferior a 0,1. El valor predeterminado es 0,5. El coeficiente de pendiente lineal se puede calcular de forma experimental para cada única junta (solo después de ejecutar una prueba para obtener datos para calcularlo) de la siguiente manera:

Par comparado con ángulo

= coeficiente de pendiente lineal

Si la unidad de medición seleccionada es diferente de Nm, el coeficiente de pendiente lineal debe convertirse siempre a Nm/°.
Por ejemplo, para una junta con una rigidez de 0.6 lbf*ft/°, como 1 lbf*ft = 1.3558 Nm, el coeficiente de pendiente lineal debe convertirse de la siguiente manera:

0.6 lbf*ft/° → 0.6x1.3558 = 0.81 Nm/°