# Allgemeine Einstellungen

Artikel | Beschreibung
--- | ---
Vorne positionierte LED | An: Die vordere LED leuchtet, wenn die entsprechende Taste gedrückt wird. Aus: Die vordere LED ist immer aus.
TAG-Auswahl | An: Auswahl des Verschraubungsprogramms/der Gruppe oder Gruppensequenz anhand der in der Gruppensequenz/Quellenverschraubung/Quellengruppe ausgewählten TAG-Nummer. Aus: Das Werkzeug wählt kein Verschraubungsprogramm/keine Gruppe oder Gruppensequenz aus.
TAG | An: Informationen zum TAG werden angezeigt und können im Menü Integrated Controller Tool > Tool bearbeitet werden. Aus: Informationen zum TAG werden nicht angezeigt.
Summer | An: Audiosignalgeber ist immer eingeschaltet. Aus: Audiosignalgeber ist immer ausgeschaltet.
Tastaturquelle | An: Verschraubungsprogramme und Gruppen können direkt über die EHMI des Werkzeugs ausgewählt, gestartet und angehalten werden. Aus: Die EHMI kann nur zur Navigation durch die verfügbaren Menüs sowie zur Bestätigung der erforderlichen Dialoge auf dem EHMI-Bildschirm verwendet werden.
Vibration | An: Vibrationssignalgeber ist immer eingeschaltet. Aus: Vibrationssignalgeber ist immer ausgeschaltet.
Überprüfung auf Lösen vor der Verschraubung | An: Ein versehentliches Lösen einer bereits angezogenen Verbindung wird erkannt, bevor das Anziehen beginnt. Aus: Funktion deaktiviert.
Intelligente Nullung | An: Wenn der STRwrench während des Nullabgleichs eine Bewegung erkennt, beginnt das Nullungsverfahren von vorne. Aus: Wenn der STRwrench während des Nullabgleichs eine Bewegung erkennt, beginnt das Nullungsverfahren nicht von vorne.
Messanzeige | An: Während der Verschraubung liefert eine Messanzeige auf der EHMI ein optisches Feedback zum Fortschritt der laufenden Verschraubung. Je nach den Einstellungen des Vorgangs kann die Messanzeige den Drehmomentfortschritt, Winkelfortschritt oder beides darstellen. Aus: Während der Verschraubung werden auf der EHMI lediglich die numerischen Werte des Drehmoments und/oder Winkels angezeigt, um Feedback zum Fortschritt der laufenden Verschraubung zu liefern.