# AM – Desserrer manuellement à un angle donné (Manual Loosen to Angle)

Cette étape guide l'utilisateur dans le desserrage d’un raccord jusqu’à ce que l’angle cible soit atteint. L’angle cible est mesuré à partir du couple de déclenchement.

Paramètres

Paramètre | Description
--- | ---
Angle cible | Valeur cible de l’angle. Si Angle cible = 0, le desserrage s'arrête lorsque la valeur du couple passe en dessous de la valeur Démarrage du programme.
Durée de cycle final | Démarre lorsque le couple se retrouve en-dessous du Couple d'approche terminée après avoir atteint l’Angle cible. Ce paramètre n'est pas modifiable.
Durée de déclenchement de cliquet | Démarre lorsque le couple se retrouve en-dessous du Couple d'approche terminée sans avoir atteint la valeur de l’Angle cible. Cela permet à l'opérateur de relâcher le couple pendant un certain temps et de le recharger pendant l'opération de serrage. Ce paramètre n'est pas modifiable.
Coefficient de correction de couple | Lorsque des rallonges sont utilisées, la mesure de la clé peut être compensée pour afficher une valeur de couple plus précise. Pour calculer le coefficient de correction, se référer à Comment calculer le coefficient de correction de couple. Le paramètre est enregistré dans le TAG RFID du raccord d’extrémité. Lorsque des rallonges ne sont pas utilisées, Coefficient de correction de couple = 1.
Correction d'angle | Lorsque des rallonges causent une courbure supplémentaire de la clé, l’angle de mesure de la clé peut être compensé pour afficher une valeur d’angle plus précise. Pour calculer la valeur de correction, se référer à Comment calculer la correction d’angle. Le paramètre est enregistré dans le TAG RFID du raccord d’extrémité. Lorsque des rallonges ne sont pas utilisées, Correction d’angle = 0.