# RTA - Par/ángulo residual

Esta etapa guía al usuario a la hora de medir el par residual en una junta detectando el punto residual en la trayectoria de par/ángulo.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Umbral de ángulo residual | El ángulo máximo (medido a partir del par del gatillo) para el par residual cuando el par residual es inferior al punto de rotura.
Umbral de ángulo de rotura | El ángulo máximo del par residual (medido a partir del par del gatillo).
Par del gatillo | Define el valor de par a partir del cual se inicia la medición de ángulo (normalmente configurado al 50 % del par objetivo). Si el Par de gatillo = 0, su valor se define automáticamente con el valor de par mín. smartHEAD.
Tiempo de trinquete | Empieza cuando el par baja por debajo del Par de aproximación completa tras alcanzar el valor del 3er porcentaje. Esto permite al operario liberar el par durante un momento y recargar durante la operación de apriete. Valor predet.: 5 s. Valor mínimo: 0,1.
Coeficiente de corrección de par | Cuando se utilizan extensiones, la medición de la llave puede estar compensado para mostrar un valor de par más preciso. Para calcular el coeficiente de corrección, consulte la Cómo calcular el coeficiente de corrección de par. El parámetro se guarda en RFID TAG en la herramienta de terminal. Cuando no se utilizan extensiones, Coeficiente de corrección de par = 1.
Corrección de ángulo | Cuando las extensiones causan una curvatura adicional de la llave, la medición de ángulo de la llave se puede compensar para mostrar un valor de ángulo más preciso. Para calcular el valor de corrección, consulte Cómo calcular la Corrección de ángulo. El parámetro se guarda en RFID TAG en la herramienta de terminal. Cuando no se utilizan extensiones, Corrección de ángulo = 0.