# RTP – Restdrehmoment/Spitze

Diese Stufe leitet den Benutzer bei der Messung des Restdrehmoments an einer Verbindung durch die Bestimmung des Spitzendrehmoments an, das zum weiteren Eindrehen der Schraube erforderlich ist.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Sollwinkel | Wenn = 0, ist das Restdrehmomentergebnis der erkannte Spitzendrehmomentwert, ungeachtet des Winkelwerts. Wenn > 0, wird das Restdrehmomentergebnis am festgelegten Sollwinkelwert (beginnend ab dem Auslösedrehmoment) gemessen, statt den Spitzendrehmomentwert zu verwenden.
Startdrehmoment | Legt den Drehmomentwert fest, ab dem die Winkelmessung beginnt (normalerweise auf 50 % des Solldrehmoments gesetzt). Wenn das Auslösedrehmoment = 0 ist, wird der Wert automatisch auf den Wert Mindestdrehmoment des smartHEAD gesetzt.
Ratschenzeit | Beginnt, wenn das Drehmoment ohne Erreichen des 3. Prozentwertes unter das Drehmoment Einschraubphase abgeschlossen fällt. Der Bediener kann nun das Drehmoment kurz verringern und während der Verschraubung wieder aufladen. Standardwert: 5 Sek. Mindestwert: 0,1.
Drehmoment-Korrekturkoeffizient | Wenn Verlängerungen verwendet werden, kann der Schlüsselmesswert kompensiert werden, um einen genaueren Drehmomentwert anzuzeigen. Informationen zur korrekten Berechnung des Korrekturkoeffizienten finden Sie unter Berechnung des Drehmoment-Korrekturkoeffizienten. Der Parameter wird im RFID-TAG des Endmontagewerkzeugs gespeichert. Wenn keine Verlängerungen verwendet werden, ist der Drehmoment-Korrekturkoeffizient = 1.
Winkelkorrektur | Wenn Verlängerungen zusätzliche Verformungen des Schlüssels verursachen, kann der Schlüsselmesswert kompensiert werden, um einen genaueren Winkelwert anzuzeigen. Informationen zur Berechnung des Korrekturwerts finden Sie unter Berechnung der Winkelkorrektur. Der Parameter wird im RFID-TAG des Endmontagewerkzeugs gespeichert. Wenn keine Verlängerungen verwendet werden, ist die Winkelkorrektur = 0.