# T&AM - 手動でトルクと角度に合わせて締め付け

このステップでは、目標トルクと目標角度の両方に達するまでユーザーをガイドします。目標トルクと目標角度は 0 より大きい数値に設定する必要があります。

パラメーター | 説明
--- | ---
目標トルク | > 0 であること。
目標角度 | > 0 であること。
終了サイクル時間 | トルクが 3 番目のパーセンテージに到達した後、トルクがランダウン完了トルクを下回った時点で開始します。 既定値: 0.1 秒。 最小値: 0.1 秒。 最大値: 5 秒。
ラチェット時間 | トルクが 3 番目のパーセンテージに到達せず、トルクがランダウン完了トルクを下回った時点で開始します。これにより、オペレーターはしばらくの間トルクを解放し、締め付け操作中に再充電することができます。 既定値: 5 秒。 最小値: 0.1 秒。 最大値: 30 秒。
トルク補正係数 | 延長を使用すると、レンチの測定値が補正されることがあり、より正確なトルク値が表示される場合があります。補正係数を計算するには、 を参照してください。 パラメーターは、エンドフィッティングツールの RFID TAG に保存されます。 延長を使用しない場合、トルク補正係数 = 1 になります。
角度補正 | 延長によってさらにレンチが曲がる場合は、レンチ角度の測定値を補正して、より正確な角度値を表示することができます。 補正値を計算するには、角度補正の計算方法 を参照してください。 パラメーターは、エンドフィッティングツールの RFID TAG に保存されます。 延長を使用しない場合、角度補正 = 0 になります。