# Dispositifs de surveillance des étapes

La disponibilité des étapes de serrage, des dispositifs de surveillance et des restrictions dépend de la licence installée sur le coffret.

Les dispositifs de surveillance des étapes sont utilisés pour vérifier que le serrage a été atteint conformément aux spécifications, telles que les limites d’angle et le couple, par exemple. Chaque étape comporte des surveillances obligatoires et optionnelles. Les surveillances obligatoires sont incluses automatiquement lorsqu'une nouvelle étape est glissée et déposée dans le programme Multistep. Les dispositifs de surveillance facultatifs sont flexibles et peuvent être placés selon les besoins du programme Multistep. Chaque étape peut avoir jusqu’à huit dispositifs de surveillance.

Les dispositifs de surveillance suivants sont automatiquement ajoutés à toutes les étapes ajoutées au programme de serrage Multistep.

Dispositifs de surveillance des étapes par défaut
Dispositif de surveillance d’une étape | Étapes applicables
--- | ---
Angle | Tout
Couple | Tout

Dans cette section

- A - Angle
- LD - Détection de desserrage (Loosening Detection)
- T - Couple (Torque)
- PrT - Couple d'autofreinage (Prevailing Torque)