# Werkzeug-LEDs

## Die Werkzeug-LED haben folgende Funktionen:

- Der LED-Ring besteht aus einem Kreis aus radial verlaufenden LEDs am Handgriff des STRwrench. Das Verhalten der LEDs kann konfiguriert werden, um anhand von Farbe und Verhalten bestimmte Meldungen für den Benutzer auszugeben.

- Eine Ergebnisanzeige nutzt den LED-Ring, um dem Benutzer am Ende einer Verschraubung oder eines Lösevorgangs den Status eines Verschraubungsergebnisses anzuzeigen.

## Konfiguration der LEDs

1. Wechseln Sie im Hauptmenü zu Konfigurationen und wählen Sie Werkzeugkonfigurationen > Bearbeiten aus.

2. Wählen Sie in der Kategorie Werkzeug-LEDs Bearbeiten aus.

3. Legen Sie die Parameter wie gewünscht fest.

## Progression der Werkzeug-LEDs

Das Verhalten der radial verlaufenden LEDs am LED-Ring kann so konfiguriert werden, dass es den Fortschritt des Verschraubungsvorgangs anzeigt: Drei radial verlaufende LEDs färben sich der Reihe nach grün, wenn die den drei konfigurierten Grenzwerten entsprechenden Drehmoment- oder Winkelwerte erreicht werden. Die Grenzwerte werden in Prozent festgelegt und es kann konfiguriert werden, für welchen Wert diese berechnet werden sollen:

- Bei Verschraubungsstrategien, für die das Drehmoment kontrolliert werden soll, können die Grenzwerte entweder anhand des für den Vorgang definierten Werts Mindestdrehmoment oder des Werts Solldrehmoment berechnet werden.

- Bei Verschraubungsstrategien, für die der Winkel kontrolliert werden soll, können die Grenzwerte entweder anhand des für den Vorgang definierten Werts Mindestwinkel oder des Werts Sollwinkel berechnet werden.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Grenzwert grüne LED | Dieser Parameter legt das Verfahren zur Berechnung der drei Fortschrittsgrenzwerte fest. Wählen Sie eine der verfügbaren Optionen aus: Mindestdrehmoment: Die Grenzwerte werden je nach angewendeter Verschraubungsstrategie mithilfe des für den Vorgang festgelegten Werts Mindestdrehmoment oder des Werts Mindestwinkel berechnet. Solldrehmoment: Die Grenzwerte werden je nach angewendeter Verschraubungsstrategie mithilfe des für den Vorgang festgelegten Werts Solldrehmoment oder des Werts Sollwinkel berechnet.
Erster Grenzwert | Geben Sie ein, bei welchem Prozentsatz des festgelegten Werts Grenzwert grüne LED die erste radial verlaufende LED eingeschaltet werden soll.
Zweiter Grenzwert | Geben Sie ein, bei welchem Prozentsatz des festgelegten Werts Grenzwert grüne LED die zweite radial verlaufende LED eingeschaltet werden soll.
Dritter Grenzwert | Geben Sie ein, bei welchem Prozentsatz des festgelegten Werts Grenzwert grüne LED die dritte radial verlaufende LED eingeschaltet werden soll.

Die für Erster Grenzwert, Zweiter Grenzwert und Dritter Grenzwert festgelegten Werte müssen zusammen 100 % ergeben.

## Ergebnisanzeige

Die Ergebnisanzeige konfiguriert, wie sich der Werkzeug-LED-Ring verhält, um den Verschraubungsergebnisstatus anzuzeigen, sowie wie lange dieser angezeigt wird. Über ein Kontextmenü kann ein vorkonfiguriertes Muster ausgewählt werden. Dieses Muster kann eine Kombination von Verschraubungsergebnissen sein.

Ergebnisanzeigesignale
Signal | Beschreibung
--- | ---
Rot:hoch:gelb:niedrig | Wenn eine Produktionsstrategie ausgewählt ist: Der LED-Ring färbt sich rot, wenn das Verschraubungsergebnis den oberen Grenzwert übersteigt. Der LED-Ring färbt sich gelb, wenn das Verschraubungsergebnis unter dem unteren Grenzwert liegt. Wenn eine Qualitätskontrollstrategie ausgewählt ist: Der LED-Ring färbt sich rot, wenn das Verschraubungsergebnis den oberen Grenzwert übersteigt. Der LED-Ring färbt sich gelb, wenn das Verschraubungsergebnis unter dem unteren Grenzwert liegt. Der LED-Ring färbt sich gelb und es wird eine Meldung auf der EHMI angezeigt, wenn das Restdrehmoment nicht erkannt wurde.
Rot:NIO:gelb:niedrig | Wenn eine Produktionsstrategie ausgewählt ist: Der LED-Ring färbt sich rot, wenn das Verschraubungsergebnis den oberen Grenzwert übersteigt. Der LED-Ring wechselt zwischen gelb und rot, wenn das Verschraubungsergebnis unter dem unteren Grenzwert liegt. Wenn eine Qualitätskontrollstrategie ausgewählt ist: Der LED-Ring färbt sich rot, wenn das Verschraubungsergebnis den oberen Grenzwert übersteigt. Der LED-Ring wechselt zwischen gelb und rot, wenn das Verschraubungsergebnis unter dem unteren Grenzwert liegt. Der LED-Ring wechselt zwischen gelb und grün, wenn das Restdrehmoment nicht erkannt wurde.
Rot:NIO | Der LED-Ring färbt sich rot, wenn das Verschraubungsergebnis außerhalb des Bereichs zwischen den unteren und oberen Grenzwerten liegt (Standardverhalten).

## Dauer

Die Dauer bestimmt, wie lange die Ergebnisanzeige nach dem Abschluss der Verschraubung aktiv bleibt.

Verwenden Sie den Schalter, um eine der beiden Optionen auszuwählen:

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Bis zur nächsten Verschraubung | Die Ergebnisanzeige bleibt aktiv, bis die nächste Verschraubung gestartet wird (Standardverhalten).
Zeit | Die Ergebnisanzeige bleibt für die festgelegte Dauer nach dem Abschluss der Verschraubung aktiv. Standardwert: 5,0 s; Wertebereich: 0,1 s – 60,0 s.