# Activation du logiciel

L’outil peut stocker deux versions du firmware installées. En utilisant l'Activation du logiciel, il est possible de choisir la version du firmware à utiliser.

Veiller à garder la batterie connectée à l’outil pendant la procédure.

Activer une version du firmware

1. Aller à Outil avec contrôleur intégré dans le menu accueil et sélectionner Logiciel dans le volet de gauche.

2. Sélectionner Actuel ou Stocké dans la fenêtre Activation du logiciel.

L’outil est automatiquement redémarré pour l’activation soit effective.