# Couple résiduel/crête

Cette stratégie évalue le couple résiduel sur un joint comme étant le couple de crête nécessaire pour faire tourner davantage la vis.

Paramètre | Description
--- | ---
Numéro TAG requis | Un numéro spécifique doit être inscrit dans le TAG du raccord d'extrémité.
Nom | Nom du programme de serrage.
Démarrage programme | Valeur de couple à partir de laquelle l'opération de serrage commence. Doit être ≥ valeur Couple mini. de smartHEAD. Si Démarrage programme = 0, sa valeur est automatiquement réglée sur la valeur Couple mini. de smartHEAD.
Couple mini. | Limite de couple inférieure.
Couple maxi. | Limite de couple supérieure.
Limite de couple maximum | Si le couple appliqué atteint cette limite, le message Changement de vis s'affiche sur l'écran de la clé. Doit être > Couple maxi.
Couple cible | La cible de couple.
Couple de déclenchement | Valeur du couple à partir de laquelle la mesure de l'angle commence (généralement fixée à 50 % du Couple cible). Si Couple de déclenchement = 0, sa valeur est automatiquement réglée sur la valeur Couple mini. de smartHEAD.
Angle mini. | Limite d'angle inférieure.
Angle maxi. | Limite d’angle supérieure.
Angle cible | La cible d’angle.
Unités de couple | Ce paramètre n'est pas modifiable.
Limite d'angle pour resserrage | Si la valeur Couple mini. est atteinte dans les limites de l’angle spécifié, le message Assemblage déjà serré s’affiche sur l’écran de la clé.
Condition d'arrêt | Sélectionner entre Couple crête et Angle crête.
Coefficient de correction de couple | Lorsque des rallonges sont utilisées, la mesure de la clé peut être compensée pour afficher une valeur de couple plus précise. Pour calculer le coefficient de correction, se référer à Comment calculer le coefficient de correction de couple. Le paramètre est enregistré dans le TAG RFID du raccord d’extrémité. Lorsque des rallonges ne sont pas utilisées, Coefficient de correction de couple = 1.
Correction d'angle | Lorsque des rallonges causent une courbure supplémentaire de la clé, l’angle de mesure de la clé peut être compensé pour afficher une valeur d’angle plus précise. Pour calculer la valeur de correction, se référer à Comment calculer la correction d’angle. Le paramètre est enregistré dans le TAG RFID du raccord d’extrémité. Lorsque des rallonges ne sont pas utilisées, Correction d’angle = 0.
Taille du lot | Nombre de serrages à exécuter dans le lot. Valeur maximum : 250. Si Taille de lot = 0, le nombre de serrages est infini. Si Taille de lot > 1, le résultat du lot est OK uniquement si tous les serrages sont OK.
NOK consécutifs maxi. | Nombre de NOK consécutifs acceptés pour avoir un résultat OK.
Durée de cycle final | Démarre lorsque le couple se retrouve en-dessous du Démarrage programme après avoir atteint le 3e pourcentage. Valeur par défaut : 0,1 sec. Valeur minimale : 0,1 sec. Valeur maximale : 5 sec.
Durée de déclenchement de cliquet | Démarre lorsque le couple se retrouve en-dessous du Démarrage programme sans avoir atteint la valeur du 3e pourcentage. Cela permet à l'opérateur de relâcher le couple pendant un certain temps et de le recharger pendant l'opération de serrage. Valeur par défaut : 5 sec. Valeur minimale : 0,1 sec. Valeur maximale : 30 sec.

Avec cette stratégie, le point de rupture n'est pas détecté automatiquement. Il s'agit donc d'une méthode moins objective d'évaluation du couple résiduel. Elle peut être utilisée lorsque les méthodes couple résiduel/temps ou couple/angle ne peuvent pas être exécutées.

Couple contre durée

A | Couple mini. | B | Couple maxi.
C | Couple crête |  |

Définit les limites de couple pour obtenir un résultat OK.

Si la valeur de l'Angle cible n'est pas spécifiée, le résultat de l'angle est marqué comme Non applicable.

Si une valeur d'Angle cible est spécifiée, le résultat du couple résiduel est mesuré à l'angle spécifié (à partir du Couple de déclenchement) au lieu du couple crête :

Couple contre angle

A | Couple mini. | B | Couple maxi.
C | Angle cible |  |

Pendant le test, les LED, l’avertisseur sonore et les vibrations sont activés comme suit :

- LED :

  - LED blanche : activée lorsque la valeur du couple dépasse la valeur de la Charge mini. de smartHEAD.

  - Les LED des premier, deuxième et troisième gradients radiaux deviennent vertes dans l'ordre lorsque les trois seuils définis pour l'outil utilisé sont atteints.
    Pour de plus amples informations, consulter LED d'outil.

  - Les trois LED de gradient radial sont vertes : couple entre Couple mini. et Couple maxi.

  - Les trois LED de gradient radial sont rouges : couple supérieur à Couple maxi.

- Avertisseur sonore :

  - Le signal sonore démarre lorsque le couple dépasse la valeur Démarrage programme ; le signal augmente lorsque le couple résiduel est détecté / le processus de serrage a été terminé.

- Vibration :

  - Démarre lorsque le couple résiduel est détecté si un Angle cible est spécifié.

À la fin de l'opération de test, les LED, l’avertisseur sonore et les vibrations sont activés comme suit :

- Les LED se comportent selon la configuration de l'indicateur de résultat et de la durée définie pour l'outil utilisé.
  Pour de plus amples informations, consulter LED d'outil.

- Avertisseur sonore

  - Deux signaux sonores indiquent la fin de l'opération ; si le résultat final se trouve dans la zone rouge, le signal est continu.
    Pour arrêter l'avertisseur sonore, commencer une nouvelle opération de serrage ou appuyer sur un bouton du coffret de l'outil.

- Vibration :

  - Reste actif jusqu'à ce que le couple appliqué soit relâché.