# Konfiguration des Werkzeugs als Drahtloser Zugangspunkt

Wenn zuvor mehrere Kanäle unter Drahtlos-Client-Modus konfiguriert wurden, dann wird durch Aktivieren von Drahtlos-AP-Modus die Kanalliste aktualisiert, sodass diese nur den aktuellen/standardmäßigen Kanal für den Drahtlos-AP-Modus enthält.

1. Öffnen Sie Einstellungen im Hauptmenü und wählen Sie im linken Fenster Netzwerk aus.

2. Wählen Sie im Feld Drahtloser ZP Bearbeiten aus.

3. Setzen Sie Aktiviert auf Ein.

4. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, die vom lokalen Systemadministrator bereitgestellt werden:

   - IP-Adresse

   - Subnetzmaske

   - Gateway

5. Setzen Sie für die Vergabe von IP-Adressen DHCP-Server auf Ein und geben Sie den IP-Bereichsanfang und das IP-Bereichsende ein.

6. Geben Sie einen Netzwerknamen (SSID) ein.

7. Wählen Sie im Feld Sicherheit Modus aus und wählen Sie einen Sicherheitsmodus aus der Liste. Ist WPA2 Privat ausgewählt, geben Sie einen Sicherheitsschlüssel mit einer Mindestlänge von 10 Zeichen ein.

8. Bestätigen wählen.

## Tutorials zu den Produktgrundlagen

https://www.youtube.com/watch?v=ZvNtiSB2BGU