# Open Protocol

Unter Protokolle im Menü Virtuelle Station finden Sie abhängig von der aktuell gültigen Lizenz eine Liste der verfügbaren Kommunikationsprotokolle. Open Protocol ist für alle Lizenzen verfügbar.

Um über Open Protocol auf die Funktionen zugreifen zu können, muss ein einzigartiger Port für die virtuelle Station definiert werden.

Definition des Ports für Open Protocol:

1. Wechseln Sie im Hauptmenü zu Integrierte Werkzeugsteuerung und wählen Sie Virtuelle Station im linken Fenster aus.

2. Setzen Sie den Schalter Open Protocol auf Ein.

3. Geben Sie die Server-Portnummer ein.

4. Geben Sie für das Kommunikations-Timeout einen Wert in Sekunden zwischen 15 und 60 ein.

5. Geben Sie den SPS-Index-Wert ein.

   Der SPS-Index legt fest, an welche Stelle im gemeinsam genutzten Speicher die Open Protocol-Befehle geschrieben werden sollen. Der Standardwert ist 1, es sind aber Werte zwischen 1 und 6 möglich.

6. Die durchzuführende Maßnahme bei einem Kommunikationsausfall zum Client wählen.

   Die Einstellung „Trennen“ steuert die durchzuführende Maßnahme bei einem Verbindungsfehler:

   - Keine - Das Verschraubungsprogramm wird normal fortgesetzt.

   - Werkzeug sperren aktiv hoch - Das Werkzeug wird nach normalem Abschluss der aktuellen Verschraubung gesperrt.

   - Aufgabenauswahl aufheben – Die Verschraubung wird nach Abschluss der momentan ausgeführten Aufgabe abgebrochen. Eine Ausnahme sind reine Verschraubungsprogramme oder Gruppensequenzen, bei denen die Aufgabe nach Abschluss entfernt wird.

   - Werkzeug immer sperren - Das Werkzeug wird nach Abschluss der aktuellen Verschraubung gesperrt, ungeachtet des Ergebnisses.

7. Setzen Sie Legacy-Zähler verwenden je nach Bedarf auf Ja oder Nein.

   Wird der Zähler auf Ja eingestellt, zählt der Legacy-Zähler alle Verschraubungen in einer Sequenz und gibt die Anzahl an nachgeschaltete Systeme aus.

8. Setzen Sie MID0015 Ausgewählte Kennnummer wiedergeben je nach Bedarf auf Ja oder Nein.

   Wenn dieser Zähler auf Ja gesetzt wird, antwortet der Controller in MID0015 PSET_SELECTED mit dem Wert der ausgewählten Kennnummer. Anderenfalls wird die ID des aktuellen Verschraubungsprogramms gesendet.

9. Bestätigen wählen.