# Vues des résultats enregistrés

L'outil stocke les résultats des opérations effectuées soit en utilisant le coffret intégré, soit en raccordant le STRwrench à un STpad ou un STpalm.

Consulter les résultats enregistrés

1. Aller à Rapports dans le menu accueil et sélectionner Résultats dans le volet de gauche.

2. Sélectionner Afficher tous les résultats. La liste des résultats affiche les informations suivantes :

   - Date : date et heure du serrage réalisé.

   - Programme de serrage : La colonne Programme de serrage affiche le nom du programme de serrage Multistep, ou le nom de la Séquence de lots suivi du nom du Programme de serrage dans la Séquence de lots.

   - Résultat : Résultat couple/angle.

   - Limites : La colonne Limites s'affiche uniquement lorsque l'utilisateur définit le Dispositif de surveillance ou de Restriction des étapes (niveau de l'étape), ou le Dispositif de surveillance ou de Restriction du programme (niveau du programme Multistep).

     Dispositifs de surveillance des étapes, Restrictions d'étapes, Dispositifs de surveillance de programmes et Restrictions des programmes sont applicables pour Couple final et Angle final.

   - Détails : Détails des résultats de serrage/desserrage.

   - Case à cocher de courbe : En sélectionnant une case à cocher de courbe, le résultat correspondant s’affichera dans la Vue Courbe des résultats sync.

   Les résultats comportant une barre rouge ont l’état NOK. Pour des descriptions de résultats NOK, consulter la Liste des résultats NOK.

3. Sélectionner un résultat dans la liste pour ouvrir la Vue Courbe des résultats.
   La fenêtre Vue Courbe des résultats affiche, étape par étape, le cycle de serrage.
   Lorsque le serrage est NOK, la Vue Courbe des résultats affiche le Dispositif de surveillance d’étape ou la Restriction d'étape qui en est la cause.

Dans le coin supérieur droit de la courbe, sélectionner la flèche gauche / droite pour afficher la courbe souhaitée.
Les courbes suivantes sont disponibles :

- Couple/Temps

- Couple/Angle

- Angle/Temps

Sur la courbe, il est possible de faire un zoom avant/arrière, de déplacer la courbe et de lire les valeurs de l'axe X et de l'axe Y pour un point précis.
Dans le coin inférieur gauche de la courbe, sélectionner « + » pour effectuer un zoom avant, « - » pour effectuer un zoom arrière ou « icône carrée » pour rétablir le niveau de zoom par défaut.

Dans la partie inférieure de la fenêtre Vue Courbe des résultats, des informations détaillées de l’étape sont affichées.

Dans cette section

- Affichage des courbes synchronisées