# Réglages généraux

Élément | Description
--- | ---
LED frontale | Marche : La LED frontale s’allume lorsque le bouton spécifique est actionné. Arrêt : La LED frontale de l'outil sera toujours éteinte.
Sélection TAG | Marche : Sélectionner le Programme de serrage/lot ou Séquence de lots en fonction du numéro TAG configuré dans Séquence de lots/Serrage source/Lot source. Arrêt : L’outil ne sélectionne pas le Programme de serrage/Lot ou Séquence de lots.
TAG | Marche : Les informations sur le TAG sont affichées et peuvent être modifiées dans le menu Outil avec coffret intégré > Outil. Arrêt : Les informations sur le TAG ne seront pas affichées.
Avertisseur sonore | Marche : Le dispositif de signalisation audio sera toujours activé. Arrêt : Le dispositif de signalisation audio sera toujours désactivé.
Source clavier | Marche : Il est possible de sélectionner, de lancer et d'arrêter des programmes et des lots de serrage directement à partir de l'EHMI de l'outil. Arrêt : L'EHMI ne peut être utilisé que pour naviguer dans les menus disponibles et pour acquitter les dialogues nécessaires sur l'écran de l'EHMI.
Vibration | Marche : Le dispositif de vibrations sera toujours activé. Arrêt : Le dispositif de vibrations sera toujours désactivé.
Vérification du pré-serrage lâche | Marche : Le desserrage accidentel d'un assemblage déjà serré est détecté avant que le serrage ne commence. Arrêt : Fonction désactivée.
Mise à zéro intelligente | Marche : Si le STRwrench détecte un quelconque mouvement au cours du réglage du zéro, la procédure recommence. Arrêt : Si le STRwrench détecte un quelconque mouvement au cours de la procédure, le réglage du zéro ne recommence pas.
Indicateur de jauge | Marche : Pendant le serrage, sur l'EHMI, un indicateur de jauge donne un retour visuel sur la progression du serrage en cours. Selon les réglages de l'opération, l'indicateur de jauge peut afficher la progression du couple, la progression de l'angle ou les deux. Arrêt : Pendant le serrage, seules les valeurs numériques du couple et/ou de l'angle sont affichées sur l'EHMI afin de fournir un retour d'information sur la progression du serrage en cours.