# Utiliser l'onglet Séquence de lots

Les séquences de lots sont utilisées pour exécuter un nombre précis de serrages dans un ordre spécifique.

L'ordre de serrage peut soit suivre un schéma fixe, soit être laissé au libre choix de l'opérateur. Dans tous les cas, les douilles ou des signaux peuvent être utilisés pour établir la communication entre l’outil et l’opérateur.

- Un Lot est configuré pour exécuter un nombre spécifique de serrages consécutifs avec le même programme de serrage. Il faut spécifier un programme de serrage et une taille de lot pour pouvoir exécuter les lots.

- Une Séquence de lots est un ensemble ordonné de lots, utilisé lorsqu’une opération nécessite une combinaison de lots/programmes de serrage.

Une séquence de lots peut comporter jusqu'à 99 lots, chaque lot pouvant gérer 250 serrages. Les lots d'une séquence de lots sont effectués dans l'ordre indiqué ou à l'aide d'un sélecteur à douilles permettant de choisir le lot à exécuter.

Une séquence de lots est terminée (et l'outil peut être verrouillé) lorsque :

- Tous les serrages ont été terminés avec un résultat OK ou NOK.

- Le signal Minuteur d'abandon de séquence met fin à la tâche. Les serrages non réalisés sont communiqués avec un résultat NOK.

Dans cette section

- Paramètres de séquence de lots
- Ajouter un lot à une séquence de lots
- Supprimer un lot dans une séquence de lots