# YM – Serrer manuellement à une limite élastique donnée (Manual Tighten to Yield)

Cette étape guide l'utilisateur jusqu’à ce que la limite élastique du raccord soit atteinte.

Paramètre | Description
--- | ---
Angle cible | Si > 0, après avoir détecté la limite d'élasticité, l'opération se poursuit jusqu'à ce que l'angle atteigne la valeur de l'Angle cible. Cette configuration est couramment utilisée pour les opérations de production. Si = 0, l'opération s'arrête lorsque la limite d'élasticité est détectée. Cette configuration est couramment utilisée pour l'analyse des raccords dans les opérations de contrôle de la qualité.
Durée de déclenchement de cliquet | Démarre lorsque le couple se retrouve en-dessous du Couple d'approche terminée sans avoir atteint la valeur du 3e pourcentage. Cela permet à l'opérateur de relâcher le couple pendant un certain temps et de le recharger pendant l'opération de serrage. Valeur par défaut : 5 sec. Valeur minimale : 0,1. Valeur maximum : 30 sec
Coefficient de pente linéaire | Définit la rigidité du raccord dans la partie linéaire de la courbe. Il s'agit d'une pente couple/angle, mesurée en Nm/°. Valeur par défaut : 0,5. Valeur minimum : 0,1 (convient également aux raccords très souples dont le rapport est inférieur à 0,1). Si l'unité de mesure sélectionnée est autre que le Nm, le Coefficient de pente linéaire doit toujours être converti en Nm/°.
Coefficient de correction de couple | Lorsque des rallonges sont utilisées, la mesure de la clé peut être compensée pour afficher une valeur de couple plus précise. Pour calculer le coefficient de correction, se référer à Comment calculer le coefficient de correction de couple. Le paramètre est enregistré dans le TAG RFID du raccord d’extrémité. Lorsque des rallonges ne sont pas utilisées, Coefficient de correction de couple = 1.
Correction d'angle | Lorsque des rallonges causent une courbure supplémentaire de la clé, l’angle de mesure de la clé peut être compensé pour afficher une valeur d’angle plus précise. Pour calculer la valeur de correction, se référer à Comment calculer la correction d’angle. Le paramètre est enregistré dans le TAG RFID du raccord d’extrémité. Lorsque des rallonges ne sont pas utilisées, Correction d’angle = 0.