# メンテナンス

1. ホームの [統合コントローラーツール] に移動し、左ペインで [ツール] を選択します。

2. [メンテナンス] フィールドを展開します。次の結果が表示されます:

   パラメーター | 説明
   --- | ---
   トランスデューサーが過負荷になっていますか? | はい - トランスデューサーに過負荷がかかっています。 いいえ - トランスデューサーに過負荷がかかっていません。
   最大トルク値 | トランスデューサーによって測定された最大トルク出力。
   最大トルク日 | トランスデューサーが最高トルク出力を測定した日付と時刻。
   成功した締め付け数 | 完了した締め付け数。
   トランスデューサー容量の 12.5% における smartHEAD 角度補正係数 | レンチの曲がりによる角度補正係数。 smartHEAD の角度補正係数。この係数は smartHEAD 自体のねじれに関係していることに注意してください。レンチの延長を使用する場合、その角度補正係数を計算し、エンドフィッティングツールまたはプログラムパラメーターに追加する必要があります。
   トランスデューサー容量の 25% における smartHEAD 角度補正係数 | レンチの曲がりによる角度補正係数。 smartHEAD の角度補正係数。この係数は smartHEAD 自体のねじれに関係していることに注意してください。レンチの延長を使用する場合、その角度補正係数を計算し、エンドフィッティングツールまたはプログラムパラメーターに追加する必要があります。
   トランスデューサー容量の 75% における smartHEAD 角度補正係数 | レンチの曲がりによる角度補正係数。 smartHEAD の角度補正係数。この係数は smartHEAD 自体のねじれに関係していることに注意してください。レンチの延長を使用する場合、その角度補正係数を計算し、エンドフィッティングツールまたはプログラムパラメーターに追加する必要があります。
   トランスデューサー容量の 100% における smartHEAD 角度補正係数 | レンチの曲がりによる角度補正係数。 smartHEAD の角度補正係数。この係数は smartHEAD 自体のねじれに関係していることに注意してください。レンチの延長を使用する場合、その角度補正係数を計算し、エンドフィッティングツールまたはプログラムパラメーターに追加する必要があります。
   トランスデューサー校正日 (時計回り) | トランスデューサーのトルクを時計回りに最後に校正した日付。
   ジャイロ校正日 (時計回り) | トランスデューサーのジャイロを時計回りに最後に校正した日付。
   トランスデューサー校正日 (反時計回り) | トランスデューサーのトルクを反時計回りに最後に校正した日付。
   ジャイロ校正日 (反時計回り) | トランスデューサーのジャイロを反時計回りに最後に校正した日付。
   次の校正日 | 次回の校正有効期限の日付。