# Konfiguration einer E/A-Erweiterung

Informationen zur Einrichtung einer E/A-Erweiterung finden Sie in den Produktanweisungen zur E/A-Erweiterung.

Konfiguration der E/A-Signale

1. Öffnen Sie Konfigurationen im Hauptmenü und wählen Sie im linken Fenster E/A-Erweiterung aus. Wählen Sie Bearbeiten aus.

2. Es werden zwei Listen angezeigt, eine für Eingänge und eine für Ausgänge.

   - Um für einen Eingang einen Kanal festzulegen, wählen Sie den gewünschten Kanal in der Liste Eingänge aus. Wählen Sie in der angezeigten Liste den Signaltyp aus.

   - Um für einen Ausgang einen Kanal festzulegen, wählen Sie den gewünschten Kanal in der Liste Ausgänge aus. Wählen Sie in der angezeigten Liste den Signaltyp aus.

Relevante Informationen

- Signale für E/A-Erweiterung und Signalsäule