# ツールにライセンスをインストールする

ライセンスソースは 1 つのライセンスサーバー (TT2) と9つの FMS ポータブル (USB ドングル) に同時に制限されることにご注意ください。ライセンスは、サーバー (ToolsTalk 2) またはFMSポータブル経由でインストールされます。ライセンス ソースの制限に達した場合、別のソースからのライセンスを追加するために、1つのソースからのすべてのライセンスをツールから削除する必要があります。

既存のライセンスは、2時間ごとにライセンスサーバーに対して照合されます。14日に期間、ライセンスサーバーからの応答が取得できない場合、対応するライセンスは取り消されます。ライセンスの有効期限が近づくと、ユーザーにも警告が表示されます。ライセンスの有効期限の7日前になると、2時間に1回警告が表示されます。ライセンスが更新されないとライセンスは失効し、対応する機能はもはや利用できなくなります。

## サーバーからライセンスをインストールする

サーバーベースのライセンスは ToolsTalk2 を通じて配布されます。サーバーライセンスのインストール方法については、『ToolsTalk2 ユーザーガイド』を参照してください。

ToolsTalk2 を使用してライセンスをインストールできるようにするには、ツールで正しいライセンスサーバー設定を構成する必要があります。

サーバーライセンス インストール用ツールの構成

1. ホームメニューの [設定] に移動し、左側のペインで [サーバー接続] を選択します。

2. アトラスコプコ ライセンスマネージャーフィールドで、スイッチを[オン]に設定します。

3. 正しいサーバーポートとサーバーホスト IP アドレス (通常は ToolsTalk 2 の IP アドレスと同じ) を挿入します。

4. [適用] を選択します。

## FMS ポータブル (USB ドングル) からライセンスをインストールする

機能管理システム (FMS) は、特殊なFMSポータブルデバイスを使用して、ツールとの間で機能を転送します。USB フラッシュドライブには、汎用メモリ領域とツール内のライセンスマネージャーのみがアクセスできる信頼できる記憶領域の両方が含まれています。購入した機能項目は、アトラスコプコから汎用領域にダウンロードされます。ライセンスマネージャーを使用してツールに FMS ポータブルを初めて挿入すると、ファイルが検出されてデコードされ、機能アイテムはライセンスマネージャーからのみアクセス可能な信頼できるストレージ領域に転送されます。

USB ドングルを使用してライセンスをインストールする

1. USB アダプターケーブルで USB ドングルをツールに接続します。

   ライセンスをインストールする前に、ツールに工場ネットワークへのワイヤレス接続がセットアップされていることを確認してください。

   USB ライセンス管理 ウィンドウが表示されます。[プール] 列には、すべてのソースからのツールのライセンス数の合計が表示されます。[FMS P で使用可能]列には、このドングルで使用可能なライセンスが表示され、他方、[このFMS P から]列には、この特定の FMS P からこのツールに移動されたライセンスの数が表示されます。

2. ツールから、インストールするこのライセンスの横にある左向きの矢印を選択します。

   [FMS Pで使用可能]列の数値が1つ分減少し、[このFMS Pから]列の数値が1つ分増加します。