# 延長の補正係数

ジョイントの設計またはスペースの制限により、標準のソケットまたはツールを使用できない場合、用途に合わせて特別な延長スパナを使用する必要がある場合があります。このような場合、工場出荷時の校正は標準アームに対して行われており、延長アームは長さに比例して測定されるトルクを増加させるため、STRwrench の測定値を適切に補正することが出来ます。測定される角度も、トルクが加えられたときの特定のねじれのために、延長の影響を受けることもあります。

STRwrench にトルク倍力機構を使用すると、ジョイントにかかるトルクはレンチによって生成されるトルクよりも大きくなります。この場合、トルク補正係数を使用してレンチのトルク測定値を調整します。角度の測定値も影響を受けますが、レンチは角度の測定値を補正できません。

本セクション内

- トルク補正係数の計算方法
- 角度補正の計算方法