# Paramètres de séquence de lots

Le menu Séquence de lots affiche les détails d'une séquence de lots unique avec les élément de configuration suivants :

- Nom : Nom de la séquence et numéro d’index.

- Réglages : Réglages pour contrôler le flux et l'ordre des serrages.

- Configuration des lots : Fonction pour créer la séquence de lots à partir des programmes de serrage individuels. Un lot est composé d'un programme de serrage (programme) unique qui est répété un certain nombre de fois.

Nom de la séquence de lots
Paramètre | Description
--- | ---
Nom | Le nom de la séquence de lots est composé d'un numéro d'index associé à des caractères optionnels. La position de l'index ne peut être modifiée. Une nouvelle configuration reçoit le numéro d'index le plus bas possible. Le numéro d'index est important lors de l'utilisation de sources et de numéros d'identifiant devant faire partie du processus de sélection des tâches.

Paramètres de séquence de lots
Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Verrouillage de l'outil sur séquence de lots terminée | Une séquence de lots est terminée lorsque le compteur de la séquence de lots est égal à la taille de la séquence de lots. Marche : l'outil est verrouillé et il faut sélectionner un programme de serrage ou une séquence de lots pour continuer les serrages. Arrêt : lorsqu'elle est terminée, la séquence de lots est prête à être répétée. | Marche
Ordre libre | Non : Les lots configurés seront exécutés dans l'ordre établi, à condition qu'ils aient été configurés pour exécuter des serrages. Si la douille a été spécifiée, le système demande la douille pour l'exécution du lot. Oui : Les lots configurés peuvent être exécutés dans n'importe quel ordre. L'opérateur doit indiquer au système le lot à exécuter en utilisant un sélecteur à douilles. Un lot est considéré comme terminé quand tous les assemblages ont été effectués. | Non
Incrément sur NOK | Permet d'augmenter la valeur du compteur de lots même si le serrage est signalé comme incorrect. Pour que l'option Nombre maxi. de NOK consécutifs fonctionne (nombre maximum de fois où un boulon seul peut être serré), Incrément sur NOK doit être défini sur Non. Donner à ce paramètre la valeur Oui permettra à la séquence de passer au serrage suivant. | Non
NOK consécutifs maxi. | Le nombre maximum de serrages non OK (NOK) consécutifs correspond à un nombre défini maximum admis de serrages NOK consécutifs dans un lot. Si le Nombre maxi. de NOK consécutifs est atteint, l'évènementTrop de serrages incorrects (4020) est affiché. | 0
Décrémenter pour desserrage OK | Décrémente le compteur dans le lot actuellement activé. Un lot terminé ne peut pas être décrémenté. Jamais : Le paramètre est désactivé. Le compteur n'est pas décrémenté lors du desserrage dans le lot activé. Toujours : décrémente le compteur dans le lot activé lors du desserrage, si le serrage précédent était OK. Lorsque le serrage précédent était OK : décrémente le compteur lors d'un serrage dans le lot activé, indépendamment du résultat du serrage précédent. | Jamais
Minuteur d'abandon de séquence | Marche : la séquence de lots sélectionnée peut être abandonnée dans une limite de temps spécifiée. Arrêt : La séquence de lots sélectionnée ne peut être abandonnée. | Arrêt
Temps d'abandon | Temps en secondes. | 10 s
Code-barres requis | Oui : un code-barres doit d'abord être scanné pour démarrer une séquence de lots. Non : aucun scan de code-barres n'est nécessaire pour démarrer une séquence de lots. | Non

Paramètres de configuration des lots
Paramètre | Description
--- | ---
Programme de serrage | Programme de serrage à utiliser avec le lot.
Taille du lot | Nombre de serrages à exécuter dans le lot. Le nombre maximum de serrages dans un lot est de 99. La taille de lot 0 donnera au lot un nombre infini de serrages.
Numéro d'identifiant | Lorsque l'on utilise un sélecteur de douilles ou un raccord d'extrémité, c'est cette position de douille ou id TAG qui est utilisée pour activer le lot.