# 配置无线客户端

1. 转到主菜单中的设置，然后在左侧窗格中选择网络。

2. 转到无线客户端并选择编辑。

3. 编辑常规设置。

   1. 将启用设置为开启。

   2. 根据配置将 DHCP 设置为开启或关闭。如果设为关闭，请向本地系统管理员询问正确的设置。

   3. 设置 IP 地址、子网掩码和网关。

   4. 输入网络名称 (SSID)。

4. 编辑安全设置。

   1. 选择模式，然后从列表中选择一个安全模式。

   2. 根据需要编辑安全设置。可用设置取决于所选的模式。

      安全设置
      设置 | 说明
      --- | ---
      模式 | 禁用 WPA2 个人 WPA2 企业
      EAP 方法 | PEAP LEAP TLS TTLS FAST
      安全密钥 | 设置字母数字密码。
      标识 | 设置工具标识。
      用户名称 | 设置用户名称。
      密码 | 设置密码。
      CA-cert | 使用浏览按钮选择 CA 证书。可以是 PEM 格式，也可以是二进制 (DER) 格式。
      Client-cert | 使用浏览按钮选择客户端证书。可以是 PEM 格式，也可以是二进制 (DER) 格式。
      私钥 | 使用浏览按钮选择私钥。可以是 PEM 格式，也可以是二进制 (DER) 格式。
      私钥密码 | 设置用于私钥的密码。
      快速 PAC | 设置受保护的访问凭证 (PAC)。
      MSCHAPv2 | 将 MSCHAPv2 设置为开启或关闭。
      AES/CCMP | 将 AES/CCMP 设置为开启或关闭。 如果不确定，将 AES/CCMP 和 TKIP 设置为开启并向本地系统管理员询问详细信息。
      TKIP | 将 TKIP 设置为开启或关闭。 如果不确定，将 AES/CCMP 和 TKIP 设置为开启并向本地系统管理员询问详细信息。

5. 根据需要编辑可选设置。

   可选设置
   设置 | 说明
   --- | ---
   主机名 | 设置工具的主机名。
   信号强度低于此值 (dBm) 时发出警告 | 设置工具发出警告的信号强度。
   漫游阈值 (dBm) | 设置工具应连接（漫游）到信号更好的接入点的信号阈值。
   激活扫描间隔 (s) | 在信号强度较差时，设置扫描之间的时间（以秒为单位），如漫游阈值 (dBm) 中定义。工具会加大力度寻找接入点。
   被动扫描间隔 (s) | 在信号强度较好时，设置扫描之间的时间（以秒为单位），如漫游阈值 (dBm) 中定义。
   连接到隐藏的 Wi-Fi 网络 | 如果网络 (SSID) 已隐藏，将此值设置为开启。

6. 选择应用。

   工具将建立与网络的无线连接，并通过工具的蓝色连接 LED 指示灯发出稳定的光来指示。

7. 要通过无线方式访问用户界面，请在 Web 浏览器中键入 IP 地址。

## 产品基础教程

https://www.youtube.com/watch?v=IAhVDKSyFgY