# Konfiguration eines Drahtlos-Client

1. Öffnen Sie Einstellungen im Hauptmenü und wählen Sie im linken Fenster Netzwerk aus.

2. Öffnen Sie Drahtloser Client und wählen Sie Bearbeiten aus.

3. Bearbeiten Sie die Einstellungen unter Allgemein.

   1. Setzen Sie Aktiviert auf Ein.

   2. Setzen Sie DHCP je nach Konfiguration auf Ein oder Aus. Wenn auf Aus gesetzt, bitten Sie Ihren örtlichen Systemadministrator um die korrekten Einstellungen.

   3. Legen Sie die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Gateway fest.

   4. Geben Sie einen Netzwerknamen (SSID) ein.

4. Bearbeiten Sie die Einstellungen unter Sicherheit.

   1. Wählen Sie Modus und anschließend einen Sicherheitsmodus aus der Liste aus.

   2. Bearbeiten Sie gegebenenfalls die Einstellungen unter Sicherheit. Die verfügbaren Einstellungen hängen vom ausgewählten Modus ab.

      Sicherheitseinstellungen
      Einstellung | Beschreibung
      --- | ---
      Modus | Deaktiviert WPA2 Personal WPA2 Unternehmen
      EAP-Methode | PEAP LEAP TLS TTLS FAST
      Sicherheitsschlüssel | Legt das alphanumerische Passwort fest.
      Identität | Legt die Identität des Werkzeugs fest.
      Benutzername | Legt den Benutzernamen fest.
      Passwort | Legt das Passwort fest.
      CA-cert | Wählen Sie das CA-Zertifikat über die Schaltfläche Durchsuchen aus. Dieses kann entweder im PEM-Format oder binär (DER) vorliegen.
      Client-cert | Wählen Sie das Client-Zertifikat über die Schaltfläche Durchsuchen aus. Dieses kann entweder im PEM-Format oder binär (DER) vorliegen.
      Privater Schlüssel | Wählen Sie den privaten Schlüssel über die Schaltfläche Durchsuchen aus. Dieser kann entweder im PEM-Format oder binär (DER) vorliegen.
      Passwort privater Schlüssel | Legt das für den privaten Schlüssel verwendete Passwort fest.
      Fast PAC | Legt die geschützten Zugangsdaten (PAC) fest.
      MSCHAPv2 | Setzt MSCHAPv2 auf Ein oder Aus.
      AES/CCMP | Setzt AES/CCMP auf Ein oder Aus. Wenn Sie unsicher sind, setzen Sie AES/CCMP und TKIP auf Ein und bitten Sie Ihren örtlichen Systemadministrator um weitere Informationen.
      TKIP | Setzt TKIP auf Ein oder Aus. Wenn Sie unsicher sind, setzen Sie AES/CCMP und TKIP auf Ein und bitten Sie Ihren örtlichen Systemadministrator um weitere Informationen.

5. Bearbeiten Sie gegebenenfalls die Option Optionale Einstellungen.

   Optionale Einstellungen
   Einstellung | Beschreibung
   --- | ---
   Hostname | Legt einen Hostnamen für das Werkzeug fest.
   Warnung bei Signalstärke unter (dBm) | Legt die Signalstärke fest, bei der eine Warnung ausgegeben wird.
   Roaming-Grenzwert (dBm) | Legt den Signalgrenzwert fest, ab dem das Werkzeug sich mit einem Zugangspunkt mit besserem Signal verbindet (Roaming).
   Aktives Scanintervall (s) | Bestimmt die Zeit in Sekunden zwischen den Scans bei niedriger Signalstärke, wie über den Roaming-Grenzwert (dBm) festgelegt. Das Werkzeug sucht verstärkt nach einem Zugangspunkt.
   Passives Scanintervall (s) | Bestimmt die Zeit in Sekunden zwischen den Scans bei guter Signalstärke, wie über den Roaming-Grenzwert (dBm) festgelegt.
   Mit verstecktem WLAN-Netzwerk verbinden | Wenn das Netzwerk (SSID) verborgen ist, setzen Sie diesen Wert auf Ein.

6. Bestätigen wählen.

   Das Werkzeug stellt eine Drahtlosverbindung zum Netzwerk her, was durch dauerhaftes Leuchten der blauen Verbindungs-LED am Werkzeug angezeigt wird.

7. Um drahtlos auf die Benutzeroberfläche zuzugreifen, geben Sie die IP-Adresse in einen Webbrowser ein.

## Tutorials zu den Produktgrundlagen

https://www.youtube.com/watch?v=IAhVDKSyFgY