# A - Angle

Ce dispositif de surveillance d’une étape mesure l’angle maximum atteint au cours de la surveillance et vérifie qu’il se trouve entre la Limite haute et la Limite basse. La mesure d’angle commence au début de la surveillance ou, si spécifié, au moment où le couple dépasse le Couple de déclenchement pour la première fois au cours de la surveillance.

Paramètre | Description
--- | ---
Condition d'arrêt | Deux types de conditions d'arrêt sont disponibles : Angle crête, Angle au couple crête (par défaut).
Couple de déclenchement | La mesure d'angle démarre avec ce déclenchement.
Limite basse | Angle le plus faible acceptable.
Limite haute | Angle le plus haut acceptable.