# 外部コントローラーへの接続

物理コントローラーが必要なアプリケーションに対応するために、STRwrench は Power Focus 8、Power Focus 6000、STpad、または STpalm に接続できます。

これが必要なアプリケーションには、たとえば次のものがあります:

- フィールドバスを使用する場合

- 有線ステーションアクセサリ (スタックライト、オペレーターパネルなど) を使用する場合

- I/O を使用する場合

- コントローラーが物理的なハブおよびバッファとして必要な場合

1. ホームメニューの [統合コントローラーツール] に移動し、左ペインで [統合コントローラー] を選択します。

2. STRwrench　を外部コントローラーに接続するには、統合コントローラーをオフに設定します。ツールが再起動するまで待ちます。

   統合コントローラーが無効になっている場合、STRwrench Web ユーザーインターフェイスには、3 つのタブで構成される縮小バージョンのメニューが表示されます。構成、ツール管理、設定

3. [設定]で、[STRwrench 接続]　>　[締め付けマネージャー]を選択し、STRwrench に接続する外部コントローラーを次から選択します:

   - Power Focus を使用して、STRwrench を Power Focus 8 または Power Focus 6000 に接続します。

     STRwrench またはSTwrenchのいずれかをクリックして、接続された　STRwrench に　Power Focus　を関連付けるシリアル番号を定義します 。

     - STwrench:　Power Focus　は、smartHEAD のシリアル番号を接続された　STRwrench に関連付けます。

     - STRwrench:　Power Focus　は、STRwrench　コントローラー のシリアル番号を接続された　STRwrench に関連付けます。

   - QA Inspector は、STRwrench　を STpad または STpalm に接続します。

4. STRwrench と選択した外部コントローラー間で確立する接続のタイプを選択します。

   - Bluetooth。

   - Wi-Fi。

     Power Focus への Wi-Fi 接続を選択すると、次の 2 つの追加パラメーターが表示されます。

     - サーバーポート: このパラメーターは編集できません。

     - サーバーホスト: Power Focusの IP アドレスを入力します。

     QA Inspector への Wi-Fi 接続を選択すると、もう 1 つの追加パラメーターが表示されます。

     - サーバーポート: このパラメーターは編集できません。

   [適用] を選択し、STRwrench　が再起動するのを待ちます。

5. これで外部コントローラーの専用メニューセクションに STRwrench が表示されるようになりました。

   外部コントローラーの詳細な構成については、それぞれ『Power Focus 8 ユーザー ガイド』、『Power Focus 6000 ユーザー ガイド』、『STpad 構成マニュアル』、または『STpalm 構成マニュアル』を参照してください。

本セクション内

- Bluetooth 接続のために STRwrench を外部コントローラーにペアリングする