# Konfiguration einer Lichtsäule

Die Lichtsäule kann so konfiguriert werden, dass sie die E/A-Signale des Werkzeugs anzeigt.

Die Lichtsäule kann wie folgt personalisiert werden:

- Eine Säule aus vier Lichtern. Ein Zusatzlicht kann dieser Säule hinzugefügt werden. Sie können auch die Reihenfolge und die Farbe der Lichter personalisieren.

- Zwei Stellungen, A und B, können mit Kontrollleuchten oder Schaltern personalisiert werden.

- Ein Summer befindet sich an der Seite der Box und hat eine festgelegte Frequenz von 3000 Hz. Der Summer kann so konfiguriert werden, dass er bei einem beliebigen Signal des Werkzeugs aktiviert wird.

- Zwei externe Ausgänge, zwei externe Eingänge und ein Anschluss für Netzstrom.

Informationen zur Einrichtung der Lichtsäule finden Sie in den Produktanweisungen für den CAN-Konverter.

Konfiguration einer Lichtsäule

1. Wechseln Sie im Hauptmenü zu Konfigurationen und wählen Sie Lichtsäule aus. Wählen Sie Bearbeiten aus.

2. Wählen Sie für die einzelnen Lichtsäulen-Positionen die Lampenfarbe, den Signaltyp und die Dauer aus.

3. Wählen Sie für die Positionen A-B die Art der Lampe, die Taste oder den Schalter sowie den Signaltyp aus.

4. Konfigurieren Sie gegebenenfalls den Summer und die externen digitalen Eingänge und Ausgänge.