# PrT - Couple d'autofreinage (Prevailing Torque)

Le dispositif de surveillance calcule la valeur du couple d'autofreinage dans une Longueur de fenêtre d'angle définie afin de soustraire la valeur du couple d'autofreinage à la valeur du couple crête absolue du serrage.

La Longueur de fenêtre d'angle, dans laquelle la valeur du couple d'autofreinage est calculée, commence aux degrés d'angle définis dans Distance de l'angle de départ, mesurée en sens inverse à partir du point d'ajustement, qui est automatiquement calculé par le système en temps réel. La fenêtre d'angle s'étend alors dans la direction opposée pour les degrés d'angle définis dans Longueur de fenêtre. La valeur du couple d'autofreinage calculée peut être soit la valeur moyenne, soit la valeur du couple crête mesurée pendant la Longueur de fenêtre en fonction de Utiliser la valeur défini pour l'opération de serrage. Si la Compensation est réglée sur Marche, la valeur du couple d'autofreinage calculée est soustraite de la valeur absolue du couple crête, et la valeur du résultat final du couple est la différence entre la valeur du couple crête et la valeur du couple d'autofreinage.

Paramètre | Description
--- | ---
Surveillance de retard | Valeur d'angle à partir de laquelle la lecture de l'angle doit commencer. Ce paramètre est utilisé pour filtrer la mesure de l'angle et la faire démarrer après une certaine valeur d'angle au début du serrage.
Distance de l’angle de départ | Valeur d'angle qui, en s'étendant dans le sens inverse du point d'ajustement, définit le point de départ de la Longueur de fenêtre d'angle.
Longueur de fenêtre | Intervalle de l'angle pendant lequel la valeur de compensation est calculée.
Compensation | Méthode permettant de définir le résultat de serrage : Marche : la valeur du résultat du couple est la différence entre la valeur du couple crête et la valeur du couple d'autofreinage calculée. Arrêt : la valeur du résultat du couple est la valeur absolue du couple crête.
Limite haute | Valeur limite supérieure du couple pour obtenir un résultat OK. Limite haute doit être > 0
Limite basse | Valeur limite inférieure du couple pour obtenir un résultat OK. Limite basse doit être ≥ 0
Utiliser la valeur | Méthode permettant de définir le mode de calcul de la valeur du couple d'autofreinage dans l'intervalle de Longueur de fenêtre d'angle : Couple médian : le couple médian calculé pendant la Longueur de fenêtre est considéré comme la valeur du couple d'autofreinage. Couple crête : le couple crête mesuré pendant la Longueur de fenêtre est considéré comme la valeur du couple d'autofreinage.

Ce dispositif de surveillance ne peut être utilisé qu'avec l'étape de serrage TM - Serrer manuellement à un couple donné (Manual Tighten to Torque).

Informations pertinentes

- Couple (asservissement) / Couple d’autofreinage (surveillance)