# 扭矩（控制）/有效扭矩（监测）

该策略指导操作员以当前扭矩将接头拧紧到扭矩目标值。当接头的当前扭矩值高于最终扭矩目标时，它特别有用。

该策略计算规定角度窗口长度内的当前扭矩值，以便从拧紧的绝对峰值扭矩值中减去当前扭矩值并确认是否实际达到想要的扭矩目标值。

参数 | 描述
--- | ---
所需 TAG 号 | 必须在端头配件工具的 TAG 中写上一个特定的数字。
名称 | 拧紧程序的名称。
程序开始 | 拧紧操作开始时的扭矩值。 必须 ≥ smartHEAD 最小扭矩值。 如果程序开始 = 0，其值被自动设为 smartHEAD 最小扭矩值。
最小扭矩 | 扭矩下限。
扭矩最大值 | 扭矩上限。
最大扭矩限值 | 如果施加的扭矩达到此限值，则扳手显示屏上会显示消息更换螺钉。 必须 > 最大扭矩。
目标扭矩 | 扭距目标值。
触发器扭矩 | 开始角度测量的扭矩值（通常设置为目标扭矩的 50%）。 如果触发扭矩 = 0，其值被自动设为 smartHEAD 最小扭矩值。
延迟监控 | 在其之后必须开始角度读数的角度值。 此参数用于过滤角度读数，使其在拧紧开始时达到某个角度值后开始。
开始角度距离 | 从贴合点沿反方向跨越的角度值，定义了角度窗口长度的开始位置。
窗口长度 | 计算补偿值的角度间隔。
补偿 | 确定拧紧结果的方法： 开启：将计算出的当前扭矩值减去绝对峰值扭矩值，扭矩结果值就是扭矩峰值与当前扭矩值之差。 关闭：计算出的当前扭矩值不减去绝对峰值扭矩值，扭矩结果值是 dpeak 扭矩值。
上限 | 获得 OK 结果的扭矩上限值。 上限必须 > 0
下限 | 获得 OK 结果的扭矩下限值。 下限必须 ≥ 0
使用值 | 定义如何计算角度窗口长度间隔内有效扭矩值的方法： 平均扭矩：在窗口长度期间计算出的平均扭矩被视为有效扭矩值。 峰值扭矩：在窗口长度期间测得的峰值扭矩被视为有效扭矩值。
扭矩单位 | 此参数不可编辑。
扭矩校正系数 | 当使用加长件时，可能会补偿扳手测量值，以显示更准确的扭矩值。如需计算校正系数，请参阅 。 参数存储在端部配件工具的 RFID TAG 中。 当未使用加长件时，扭矩校正系数 = 1。
角度校正 | 当加长件导致扳手发生更大弯曲时，可能会补偿扳手角度测量值，以显示更准确的角度值。 如需计算校正值，请参阅 如何计算角度校正。 参数存储在端部配件工具的 RFID TAG 中。 当未使用加长件时，角度校正 = 0。
批次大小 | 批次将要执行的拧紧次数。 最大值：250。 如果批次大小 = 0，则拧紧次数为无限。 如果批次大小 > 1，则只有当所有拧紧均 OK 时，批次结果才 OK。
最大连续 NOK 次数 | 获得 OK 结果所接受的连续 NOK 数量。
结束循环时间 | 达到第三个百分比后，当扭矩低于程序开始值时开始。 默认值：0.1 秒。最小值：0.1 秒。最大值：5 秒。
棘轮作用时间 | 当扭矩低于程序开始值而未达到第三个百分比值时开始。此功能允许操作员在拧紧操作期间释放扭矩一段时间并进行休整。 默认值：5 秒。最小值：0.1 秒。最大值：30 秒。

计算有效扭矩值的角度窗口长度以起始角度距离（从贴合点反方向测量）中设置的角度开始，由系统实时自动计算。然后，角度窗口会按照窗口长度中设置的角度度数向相反方向展开。 根据为拧紧操作设置的使用值计算出的有效扭矩值可以是窗口长度期间测得的平均扭矩值或峰值扭矩值。

扭矩与角度

A | 上限 | G | 窗口长度
B | 下限 | H | 开始角度距离
C | 触发器扭矩 | I | 延迟监控
D | 角度窗口长度期间的平均扭矩 | J | 峰值扭矩值通过减去当前扭矩进行补偿。
E | 角度窗口长度期间的峰值扭矩 | K | 无补偿的峰值扭矩值。
F | 贴合点 |  |

扭矩结果：

- 如果补偿被设为开启，则从绝对峰值扭矩值中减去计算出的当前扭矩值，扭矩最终结果值是扭矩峰值与当前扭矩值之间的差值。

- 如果补偿被设为关闭，则计算出的当前扭矩值不会从绝对峰值扭矩值中减去，扭矩最终结果值为拧紧的峰值。

拧紧操作过程中，LED、蜂鸣器和振动将按如下方式激活：

- LED：

  - 白色 LED：当扭矩值超过 smartHEAD 的最小负载值时激活。

  - 当达到为所用工具定义的三个阈值时，第一、第二和第三个径向梯度 LED 依次变绿。
    如需了解更多信息，请参见 工具 LED。

  - 所有三个径向梯度 LED 均为绿色：扭矩介于下限和上限之间。

  - 所有三个径向梯度 LED 均为红色：扭矩超过上限。

- 蜂鸣器：

  - 当扭矩超过程序开始值时开始；当达到第一个百分比、第二个百分比、第三个百分比时，信号增加。

- 振动：

  - 与第三个径向梯度 LED 一起启动。

拧紧操作结束时，LED、蜂鸣器和振动将按如下方式激活：

- LED 根据为所用工具定义的结果指示器和持续时间的配置亮起。
  如需了解更多信息，请参见 工具 LED。

- 蜂鸣器

  - 两声蜂鸣声表示操作结束；如果最终结果位于红色区域，则信号持续。
    若要使蜂鸣器停止，请重新开始拧紧操作或按下工具控制器上的按钮。

- 振动：

  - 保持活动状态，直到所施加的扭矩被释放。