# Entretien

1. Aller à Outil avec contrôleur intégré dans le menu accueil et sélectionner Logiciel dans le volet de gauche.

2. Agrandir le champ Maintenance. Les informations suivantes s’affichent :

   Paramètre | Description
   --- | ---
   Le capteur est-il surchargé ? | Oui - le capteur a été surchargé. Non - le capteur n’a pas été surchargé.
   Valeur du couple le plus élevé | Le couple de sortie le plus élevé mesuré par le capteur.
   Date du couple le plus élevé | Date et heure auxquelles le couple de sortie le plus élevé a été mesuré par le capteur.
   Nombre de serrages réussis | Nombre de serrages terminés.
   Coefficient de correction d'angle SmartHEAD à 12,5 % de la capacité du capteur | Coefficient de correction d'angle dû à la flexion de la clé. Coefficient de correction d'angle pour la smartHEAD. Ce coefficient est lié à la torsion de la smartHEAD elle-même. Lorsqu'une rallonge de clé est utilisée, son coefficient de correction d'angle doit être calculé et ajouté aux paramètres du raccord d'extrémité ou du programme.
   Coefficient de correction d'angle SmartHEAD à 25% de la capacité du capteur | Coefficient de correction d'angle dû à la flexion de la clé. Coefficient de correction d'angle pour la smartHEAD. Ce coefficient est lié à la torsion de la smartHEAD elle-même. Lorsqu'une rallonge de clé est utilisée, son coefficient de correction d'angle doit être calculé et ajouté aux paramètres du raccord d'extrémité ou du programme.
   Coefficient de correction d'angle SmartHEAD à 75% de la capacité du capteur | Coefficient de correction d'angle dû à la flexion de la clé. Coefficient de correction d'angle pour la smartHEAD. Ce coefficient est lié à la torsion de la smartHEAD elle-même. Lorsqu'une rallonge de clé est utilisée, son coefficient de correction d'angle doit être calculé et ajouté aux paramètres du raccord d'extrémité ou du programme.
   Coefficient de correction d'angle SmartHEAD à 100% de la capacité du capteur | Coefficient de correction d'angle dû à la flexion de la clé. Coefficient de correction d'angle pour la smartHEAD. Ce coefficient est lié à la torsion de la smartHEAD elle-même. Lorsqu'une rallonge de clé est utilisée, son coefficient de correction d'angle doit être calculé et ajouté aux paramètres du raccord d'extrémité ou du programme.
   Date d'étalonnage du capteur (sens horaire) | Date du dernier étalonnage du capteur de couple dans le sens horaire.
   Date d'étalonnage gyro (sens horaire) | Date du dernier étalonnage du capteur du gyro dans le sens horaire.
   Date d'étalonnage du capteur (sens anti-horaire) | Date du dernier étalonnage du capteur de couple dans le sens anti-horaire.
   Date d'étalonnage gyro (sens anti-horaire) | Date du dernier étalonnage du capteur du gyro dans le sens anti-horaire.
   Date du prochain étalonnage | Date d’expiration du prochain étalonnage.