# 开放协议

在虚拟站点菜单中的协议下，有一个可用通信协议的列表，具体视当前使用的许可证而定。Open Protocol 适用于所有许可证。

要通过 Open Protocol 访问功能，必须为虚拟站点定义一个唯一端口。

定义开放协议的端口：

1. 转到主菜单中的集成控制器工具，然后在左侧窗格中选择虚拟站点。

2. 将 Open Protocol 开关设为开启。

3. 输入服务器端口号。

4. 输入通信超时值，以秒为单位（15~60 之间）。

5. 输入 PLC 索引值。

   PLC 索引用于映射共享存储器中要写入 Open Protocol 命令的位置。默认值为 1，但可以输入数值 1 到 6。

6. 当与客户连接丢失时，选择要应用的操作。

   当出现连接错误时，断开设置会控制应用的操作：

   - 无 - 拧紧程序如常继续。

   - 锁定工具高态有效 - 工具在正常完成当前拧紧操作后锁定。

   - 未分配任务 - 在完成进行中任务后终止拧紧。但不适用于常规拧紧程序或批次序列，其中将在完成操作后删除任务。

   - 始终锁定工具 - 工具在完成当前拧紧操作后锁定，无论结果如何。

7. 根据要求，将使用旧有计数器设置为是或否。

   通过将计数器设置为“是”，旧有计数器将按顺序对所有拧紧计数，并将该数字输出到辅助系统。

8. 根据要求，将 MID0015 Echo 选定的识别编号设置为是或否。

   通过将计数器设置为“是”，控制器将在 MID0015 PSET_SELECTED 中响应选择的识别编号值。否则，将发送实际的拧紧程序 ID。

9. 选择应用。