# Limite élastique (analyse du raccord)

Cette stratégie permet d'évaluer la rigidité d'un raccord en mesurant sa limite d'élasticité.

Paramètre | Description
--- | ---
Numéro TAG requis | Un numéro spécifique doit être inscrit dans le TAG du raccord d'extrémité.
Nom | Nom du programme de serrage.
Démarrage programme | Valeur de couple à partir de laquelle l'opération de serrage commence. Doit être ≥ valeur Couple mini. de smartHEAD. Si Démarrage programme = 0, sa valeur est automatiquement réglée sur la valeur Couple mini. de smartHEAD.
Couple mini. | Limite de couple inférieure.
Couple maxi. | Limite de couple supérieure.
Limite de couple maximum | Si le couple appliqué atteint cette limite, le message Changement de vis s'affiche sur l'écran de la clé. Doit être > Couple maxi.
Couple cible | La cible de couple.
Couple de déclenchement | Valeur du couple à partir de laquelle la mesure de l'angle commence (généralement fixée à 50 % du Couple cible). Si Couple de déclenchement = 0, sa valeur est automatiquement réglée sur la valeur Couple mini. de smartHEAD.
Angle mini. | Limite d'angle inférieure.
Angle maxi. | Limite d’angle supérieure.
Angle cible | Pour l'analyse des raccords, Angle cible est généralement fixé à 0.
Unités de couple | Ce paramètre n'est pas modifiable.
Limite d'angle pour resserrage | Si la valeur Couple mini. est atteinte dans les limites de l’angle spécifié, le message Assemblage déjà serré s’affiche sur l’écran de la clé.
Condition d'arrêt | Sélectionner entre Couple crête et Angle crête.
Coefficient de pente linéaire | Coefficient qui définit la rigidité du raccord dans la partie linéaire de la courbe. Ce coefficient représente la pente couple/angle, mesurée en Nm/°. Valeur par défaut : 0,5. Valeur minimum : 0,1 (convient également aux raccords très souples dont le rapport est inférieur à 0,1). Si l'unité de mesure sélectionnée est autre que le Nm, le Coefficient de pente linéaire doit toujours être converti en Nm/°.
Coefficient de correction de couple | Lorsque des rallonges sont utilisées, la mesure de la clé peut être compensée pour afficher une valeur de couple plus précise. Pour calculer le coefficient de correction, se référer à Comment calculer le coefficient de correction de couple. Le paramètre est enregistré dans le TAG RFID du raccord d’extrémité. Lorsque des rallonges ne sont pas utilisées, Coefficient de correction de couple = 1.
Correction d'angle | Lorsque des rallonges causent une courbure supplémentaire de la clé, l’angle de mesure de la clé peut être compensé pour afficher une valeur d’angle plus précise. Pour calculer la valeur de correction, se référer à Comment calculer la correction d’angle. Le paramètre est enregistré dans le TAG RFID du raccord d’extrémité. Lorsque des rallonges ne sont pas utilisées, Correction d’angle = 0.
Taille du lot | Nombre de serrages à exécuter dans le lot. Valeur maximum : 250. Si Taille de lot = 0, le nombre de serrages est infini. Si Taille de lot > 1, le résultat du lot est OK uniquement si tous les serrages sont OK.
NOK consécutifs maxi. | Nombre de NOK consécutifs acceptés pour avoir un résultat OK.
Durée de cycle final | Démarre lorsque le couple se retrouve en-dessous du Démarrage programme après avoir atteint le 3e pourcentage. Valeur par défaut : 0,1 sec. Valeur minimale : 0,1 sec. Valeur maximale : 5 sec.
Durée de déclenchement de cliquet | Démarre lorsque le couple se retrouve en-dessous du Démarrage programme sans avoir atteint la valeur du 3e pourcentage. Cela permet à l'opérateur de relâcher le couple pendant un certain temps et de le recharger pendant l'opération de serrage. Valeur par défaut : 5 sec. Valeur minimale : 0,1 sec. Valeur maximale : 30 sec.

Couple contre angle

A | Couple maxi. | C | Démarrage programme
B | Couple mini. | D | Limite élastique

Définit les limites de couple pour obtenir un résultat OK.
Dans l'analyse des raccords, au lieu de définir une plage étroite avec les limites supérieure et inférieure du couple, définissez une zone plus large pour détecter la limite élastique.

Définissez également une large plage pour les limites supérieure et inférieure de l'angle (par exemple, Angle mini. fixé à 0° et Angle maxi. fixé à 999°).

Pendant l'opération de serrage, les LED, l’avertisseur sonore et les vibrations sont activés comme suit :

- LED :

  - LED blanche : activée lorsque la valeur du couple dépasse la valeur de la Charge mini. de smartHEAD.

  - Les LED des premier, deuxième et troisième gradients radiaux deviennent vertes dans l'ordre lorsque les trois seuils définis pour l'outil utilisé sont atteints.
    Pour de plus amples informations, consulter LED d'outil.

  - Les trois LED de gradient radial sont vertes : couple entre Couple mini. et Couple maxi.

  - Les trois LED de gradient radial sont rouges : couple supérieur à Couple maxi.

- Avertisseur sonore :

  - Le signal sonore démarre lorsque le couple dépasse la valeur Démarrage programme ; le signal augmente lorsque la limite élastique est détectée / le processus de serrage a été terminé.

- Vibration :

  - Démarre lorsque limite élastique est détectée.

À la fin de l'opération de test, les LED, l’avertisseur sonore et les vibrations sont activés comme suit :

- Les LED se comportent selon la configuration de l'indicateur de résultat et de la durée définie pour l'outil utilisé.
  Pour de plus amples informations, consulter LED d'outil.

- Avertisseur sonore

  - Deux signaux sonores indiquent la fin de l'opération ; si le résultat final se trouve dans la zone rouge, le signal est continu.
    Pour arrêter l'avertisseur sonore, commencer une nouvelle opération de serrage ou appuyer sur un bouton du coffret de l'outil.

- Vibration :

  - Reste actif jusqu'à ce que le couple appliqué soit relâché.

Dans la configuration de la stratégie Limite élastique, il existe un paramètre avancé : le Coefficient de pente linéaire. Ce coefficient définit la rigidité du raccord dans la partie linéaire de la courbe. Ce coefficient représente la pente couple/angle, mesurée en Nm/°. La valeur minimale est de 0,1, ce qui convient également aux raccords très souples dont le rapport est inférieur à 0,1. La valeur par défaut est 0,5. Le Coefficient de pente linéaire peut être calculé expérimentalement pour chaque raccord (seulement après avoir effectué un test pour obtenir les données nécessaires à son calcul) de la manière suivante :

Couple contre angle

= Coefficient de pente linéaire

Si l'unité de mesure sélectionnée est autre que le Nm, le Coefficient de pente linéaire doit être converti en Nm/°.
En l'occurrence, pour un raccord dont la rigidité est de 0,6 lbf*ft/°, puisque 1 lbf*ft = 1,3558 Nm, le Coefficient de pente linéaire doit être converti comme suit :

0,6 lbf*ft/° → 0,6x1,3558 = 0,81 Nm/°