# 如何计算角度校正

当使用扳手加长件时，角度校正允许根据施加的扭矩对加长件扭矩进行线性补偿。校正值以 smartHEAD 最大扭矩时的度数表示。

1. 在 Power Focus 上，用以下值配置一个扭矩（控制）/角度（监测） 拧紧程序：

   - 旋入完成扭矩 = smartHEAD 最小扭矩值（smartHEAD 最大扭矩的 5%）

   - 最终角度监测扭矩 = 旋入完成扭矩

   - 目标扭矩 = smartHEAD 最大扭矩的 75%

2. 以 smartHEAD 最大扭矩的 75% 进行三次拧紧。

3. 对于每个测得的扭矩和角度值，进行以下计算：

   角度校正 = 测得的角度 x（smartHEAD 最大扭矩 - smartHEAD 最小扭矩）/（测得的扭矩 - smartHEAD 最小扭矩）

4. 确保计算出的最小和最大角度值的差异不超过计算出的最大值的 10%：

   角度校正max - 角度校正min ≤ 角度校正max / 10

   如果差异超过 10%，请从头开始重复该程序。

5. 对计算出的三个角度值取平均值，以获得角度校正。

当在 STRwrench 上使用扭矩倍增器时，角度校正值必须保持为零；在这种情况下，STRwrench 无法补偿角度测量值。