# エクスポートとインポートの構成

エクスポートおよびインポートの機能を用いると、外部プログラムでの分析のため、イベントと締め付け結果をエクスポートしたり、締め付けプログラム、バッチ、およびツール構成をツール間で転送したりすることができます。

エクスポート機能は、次の操作のために使用します。

- さらに処理するために締め付け結果やイベントをエクスポートします。

- アトラスコプコのサービスエンジニアからのデバッグ支援のために、ting ログファイルをエクスポートします。

- 別のツールに設定をコピーするために使用できるツール構成をエクスポートします。

構成のエクスポート

1. ホームメニューの [統合コントローラーツール] に移動します。左側のペインで [エクスポート/インポート] を選択します。

2. ツールからエクスポートする内容を選択します: すべての情報 または 設定および構成。

   設定と構成を選択すると、結果またはイベントを伴うファイルはアーカイブにエクスポートされません。この設定を使用すると、エクスポートにかかる時間が短縮されます。

3. [エクスポート] を選択します。エクスポートしたファイルをどこで保存するか、またはどこから取得するかを選択するプロンプトが表示されます。

構成のインポート

1. ホームメニューの [統合コントローラーツール] に移動します。左側のペインで [エクスポート/インポート] を選択します。

2. [インポート] を選択します。インポート機能を使うと、締め付けプログラム、バッチ、アクセサリ、ツールの設定はすべてインポートファイルの設定と置き換えられます。ただし、ネットワークの設定、PIN、結果およびイベントはインポートされません。

3. ダイアログボックスで [続行] を選択してインポートを開始します。

本セクション内

- エクスポートされた情報とファイル形式