# Coefficients de correction des rallonges

Lorsque la conception de l’assemblage ou les contraintes d'espace empêchent l'utilisation de douilles ou d'outils standard, il peut être nécessaire d'utiliser des clés d'extension spéciales pour s'adapter à l'application. Dans ce cas, la mesure STRwrench doit être compensée de manière adéquate car l'étalonnage en usine est effectué pour le bras standard et le bras d'extension augmente le couple mesuré proportionnellement à sa longueur. L'angle mesuré pourrait être également affecté par les rallonges, en raison de sa torsion spécifique lorsque le couple est appliqué.

Lorsqu'un multiplicateur de couple est utilisé sur le STRwrench, le couple appliqué sur l'assemblage est supérieur au couple produit par la clé ; dans ce cas, le coefficient de correction de couple est utilisé pour ajuster la lecture du couple de la clé. La mesure de l'angle est également affectée, mais la clé ne peut pas compenser la mesure de l'angle.

Dans cette section

- Comment calculer le coefficient de correction de couple
- Comment calculer la correction d’angle