# Open Protocol

Dans Protocoles dans le menu Poste de travail virtuel, on trouvera une liste des protocoles de communication disponibles selon la licence actuellement utilisée. L'Open Protocol est disponible pour toutes les licences.

Pour accéder aux fonctionnalités par le biais de Open Protocol, il est nécessaire de définir un port unique pour le poste de travail virtuel.

Pour définir le port pour Open Protocol :

1. Aller à Outil avec contrôleur intégré dans le menu accueil et sélectionner Logiciel dans le volet de gauche.

2. Placer le commutateur Open Protocol en position Marche.

3. Saisir le numéro du Port serveur.

4. Saisir la valeur de la Temporisation de la communication en secondes, entre 15 et 60.

5. Saisir la valeur de l’Index API.

   L’Index API sert à mapper l'emplacement de la mémoire partagée où les commandes Open Protocol seront écrites. La valeur par défaut est 1, mais il est possible de saisir des valeurs entre 1 et 6.

6. Choisir l'action à appliquer en cas de perte de la connexion avec le client.

   Le réglage Déconnexion contrôle l'action appliquée lorsqu'une erreur de connexion se produit :

   - Néant - le programme de serrage continue normalement.

   - Verrouillage de l'outil activé haut - L'outil se verrouille après avoir terminé normalement le serrage en cours.

   - Désaffecter la tâche - Le serrage est abandonné après la fin de la tâche en cours. Sauf pour les programmes de serrage simples ou les séquences de lots dans lesquelles la tâche sera supprimée à la fin de l'opération.

   - Toujours verrouiller l'outil - L'outil se verrouille après avoir terminé normalement le serrage en cours, indépendamment du résultat.

7. Régler Utiliser compteur sur Oui ou Non, en fonction de ce qui est requis.

   En réglant le compteur sur Oui, le compteur compte tous les serrages dans une séquence et envoie ce nombre aux systèmes secondaires.

8. Régler Numéro d’identifiant sélectionné MID0015 Echo sur Oui ou Non, en fonction de ce qui est requis.

   En réglant le compteur sur Oui, le contrôleur répond à la valeur du numéro d'identifiant sélectionné dans MID0015 PSET_SELECTED. Dans le cas contraire, c'est l'identifiant du programme de serrage qui est envoyé.

9. Sélectionner Appliquer.